# Настройка вручную

1. Введите имя маршрутизатора беспроводной сети (SSID). Вводимый текст зависит от значения регистра символов.

   Порядок ввода символов и изменения типа символов см в разделе «Ввод текста» (появится новое окно).

   Если имя маршрутизатора беспроводной сети неизвестно, см. руководство маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.

2. Завершив ввод, проверьте правильность имени маршрутизатора беспроводной сети (SSID), а затем нажмите и удерживайте не менее 2 секунд кнопку OK.

3. Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку OK.

4. Выберите протокол защиты, настроенный на маршрутизаторе беспроводной сети, и нажмите кнопку OK.

   Если отображается «Подключено (Connected)», значит пароль для подключения к сети не требуется. Выберите «Выключено (Disable)» в следующем действии и продолжите настройку.

   При отображении другого экрана см. раздел «Устранение неполадок».

5. Выберите протокол защиты, установленный на маршрутизаторе беспроводной сети.

   - Выключено
   - WEP
   - WPA/WPA2