# Žična veza

1. Pritisnite gumb Zaustavi (Stop) (A).

2. Odaberite Žični LAN (Wired LAN) i pritisnite gumb U redu (OK).

3. Odaberite Da (Yes) i pritisnite gumb U redu (OK).

4. Trebat će vam mrežni kabel (prodaje se zasebno).

5. Skinite kapicu (B) s ulaza koji se nalazi s lijeve strane na stražnjoj strani pisača.

6. Povežite pisač i mrežni uređaj (usmjerivač, itd.) s mrežnim kabelom (C).

   Ne priključujte ni s jednim drugim priključkom.

7. Pritisnite gumb U redu (OK).

8. Pritisnite gumb U redu (OK).

9. Vratite se na softverski program i nastavite s instalacijom.

   Kliknite u programskoj traci (taskbar), a zatim slijedite upute na zaslonu računala da biste nastavili s postavljanjem.