# Fejlfinding – Manuel forbindelse

# "Kunne ej oprette forbindelse til trådløs router <Se håndbog>" vises, når sikkerhedsprotokollen er WPA/WPA2

1. Kontrol 1 Tjek, at den indtastede adgangskode til den trådløse router er korrekt.

## Når der ikke er noget problem med adgangskoden

1. Kontrol 2 Tjek indstillingerne for den trådløs router.

   Hvis den trådløse routers DHCP-funktion er slået fra, skal du slå den til og udføre indstillinger for den trådløse forbindelse igen.

2. Kontrol 3 Nulstil fejlen, og udfør printeropsætningen igen.

   Tryk på knappen OK.

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

3. Kontrol 4 Tjek indstillingerne for MAC-adressefiltrering.

   Hvis MAC-adressefiltrering er aktiveret på den trådløse router, skal indstillingerne ændres, så printerens MAC-adresse accepteres.

   Hvis du vil kontrollere printerens MAC-adresse, skal du følge denne fremgangsmåde.

   1. Tryk på knappen Opsætning (Setup).
   2. Brug knappen eller til at vælge Enhedsindstillinger (Device settings), og tryk på knappen OK.
   3. Vælg LAN-indstillinger (LAN settings), og tryk på knappen OK.
   4. Vælg Udskriv LAN-info (Print LAN details), og tryk på knappen OK.
   5. Tjek MAC address of wireless LAN for at se de udskrevne LAN-oplysninger.
   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

4. Kontrol 5 Tjek indstillingerne for den trådløse routers sikkerhedsprotokol (krypteringsmetode).

   Hvis den trådløse router er indstillet til udelukkende at kommunikere med standarden IEEE802.11n, og kryptering er indstillet til WEP eller TKIP, skal du ændre krypteringsstandarden til noget andet end WEP og TKIP eller ændre kommunikationsstandarden og derefter konfigurere indstillingerne for den trådløse forbindelse igen.

   Hvis krypteringsstandarden er angivet til WEP eller TKIP, så kan IEEE802.11n ikke anvendes som kommunikationsstandard.

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

   Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer eller ændrer indstillinger for den trådløse router, i vejledningen til den trådløse router eller ved at kontakte producenten.