# Οδηγός εγκατάστασης
- G6000 series -

# Ενσύρματη σύνδεση

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε έναν εκτυπωτή.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ενεργοποιηθεί προτού αρχίσετε τη ρύθμιση της ενσύρματης σύνδεσης.

   Αν υπάρχει παροχή ρεύματος, η ON λυχνία (A) θα είναι αναμμένη ή θα αναβοσβήνει.

   - Σημειώσεις σχετικά με την Ενσύρματη σύνδεση(Εμφανίζεται σε νέο παράθυρο)

   Σημαντικό

   - Αν ο εκτυπωτής εκτελεί καθαρισμό, ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης ή άλλες διαδικασίες, περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση.

2. Επιλέξτε την οθόνη που προβάλλεται στην οθόνη του εκτυπωτή σας.

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται αριστερά, ανατρέξτε εδώ

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη που απεικονίζεται αριστερά, ανατρέξτε εδώ

- Εάν εμφανιστεί διαφορετική οθόνη, ανατρέξτε εδώ