# 수동 설정 -WEP-

1. 사용하려는 WEP 키 번호를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

2. 암호를 입력합니다. 텍스트 입력은 대/소문자를 구분합니다.

   문자 입력 방법 및 문자 유형 변경 방법에 대한 내용은 "텍스트 입력"(새 창에 나타남)을 참조하십시오.

   무선 라우터의 암호를 모르는 경우 무선 라우터 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.

3. 입력 후 OK 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.

4. 예(Yes)를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

5. 아래 화면이 나타나면 OK 버튼을 누릅니다.

   다른 화면이 나타나면 "문제 해결"을 참조하십시오.

6. 복사(COPY) 버튼(A)을 누릅니다.

   네트워크 연결 설정이 이제 완료되었습니다.

7. 어플리케이션 소프트웨어로 돌아가서 설치를 계속하십시오.

   작업 표시줄(taskbar)의 을 클릭하고 화면의 설명에 따라 설정을 계속합니다.