# Kết nối có dây

1. Nhấn nút Thiết lập(Setup) (A).

2. Bạn sẽ cần cáp Ethernet (bán riêng).

3. Tháo nắp (B) từ cổng được đặt ở phía bên trái của mặt sau máy in.

4. Kết nối máy in và thiết bị mạng (bộ định tuyến, v.v.) bằng cáp Ethernet (C).

   Không kết nối bất kì cổng nào khác.

5. Sử dụng nút hoặc (D) để chọn Cài đặt thiết bị(Device settings) và nhấn nút OK.

6. Chọn Cài đặt mạng LAN(LAN settings) và nhấn nút OK.

7. Chọn Mạng LAN có dây(Wired LAN) và nhấn nút OK.

8. Chọn Bật/tắt LAN có dây(Enab./dis. wired LAN) và nhấn nút OK.

9. Chọn Kích hoạt(Enable) và nhấn nút OK.

10. Nếu màn hình bên dưới xuất hiện, nhấn nút OK.

    Nếu màn hình dưới đây không hiển thị, thực hiện bước tiếp theo.

11. Nhấn nút SAO(COPY) (E).

    Cài đặt kết nối mạng hiện đã hoàn tất.

12. Trở lại phần mềm ứng dụng và tiếp tục cài đặt.

    Nhấp vào trong thanh tác vụ(taskbar), thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình để tiếp tục thiết lập.