# Žična veza

1. Pritisnite gumb Postava (Setup) (A).

2. Trebat će vam mrežni kabel (prodaje se zasebno).

3. Skinite kapicu (B) s ulaza koji se nalazi s lijeve strane na stražnjoj strani pisača.

4. Povežite pisač i mrežni uređaj (usmjerivač, itd.) s mrežnim kabelom (C).

   Ne priključujte ni s jednim drugim priključkom.

5. S pomoću gumba ili (D) odaberite Postavke uređaja (Device settings) i pritisnite gumb U redu (OK).

6. Odaberite Postavke za LAN (LAN settings) i pritisnite gumb U redu (OK).

7. Odaberite Žični LAN (Wired LAN) i pritisnite gumb U redu (OK).

8. Odaberite Omog./onem. žični LAN (Enab./dis. wired LAN) i pritisnite gumb U redu (OK).

9. Odaberite Aktivno (Enable) i pritisnite gumb U redu (OK).

10. Ako se prikaže donji zaslon, pritisnite gumb U redu (OK).

    Ako se nije prikazao sljedeći zaslon, idite na sljedeći korak.

11. Pritisnite gumb KOPIRANJE (COPY) (E).

    Postavljanje mrežne veze sada je dovršeno.

12. Vratite se na softverski program i nastavite s instalacijom.

    Kliknite u programskoj traci (taskbar), a zatim slijedite upute na zaslonu računala da biste nastavili s postavljanjem.