# Ročna povezava

1. Izberite Ročna povezava (Manual connect) in pritisnite gumb OK.

2. Izberite brezžični usmerjevalnik in pritisnite gumb OK.

   Če se prikaže drug zaslon ali brezžičnega usmerjevalnika ni mogoče najti, glejte »Odpravljanje težav«.

3. Pritisnite gumb OK.

4. Vnesite geslo. Vnos besedila razlikuje med malimi in velikimi črkami.

   Za navodila o tem, kako vnesti znake ali spremeniti njihovo vrsto, kliknite »Vnos besedila« (odpre se v novem oknu).

   Če ne poznate gesla za brezžični usmerjevalnik, glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.

   Če se na zaslonu tiskalnika prikaže sporočilo »Povezava vzpostavljena (Connected)«, omrežje ne zahteva vnosa gesla. Nadaljujte z izvajanjem 7. koraka.

5. Po vnosu pritisnite gumb OK in ga pridržite vsaj dve sekundi.

6. Izberite Da (Yes) in pritisnite gumb OK.

7. Ko se prikaže spodnji zaslon, pritisnite gumb OK.

   Če se prikaže drug zaslon, glejte »Odpravljanje težav«.

8. Pritisnite gumb Kopiranje (COPY) (A).

   Nastavitev omrežne povezave je dokončana.

9. Vrnite se v programsko opremo aplikacije in nadaljujte namestitev.

   Za nadaljevanje nastavitve kliknite v opravilni vrstici (taskbar) in sledite navodilom na zaslonu.