# Ръководство за настройка
- G6000 series -

# Директно свързване

Следвайте процедурата по-долу, за да настроите принтер.

1. Уверете се, че принтерът е включен, преди да стартирате настройката на безжична връзка.

   Ако захранването е включено, лампата Включване (ON) (A) ще свети или мига.

   - Бележки относно Wi-Fi връзката(Ще се изведе в нов прозорец)

   Важно

   - Ако принтерът извършва почистване, подравняване на печатащата глава или друг процес, изчакайте процесът да завърши, преди да стартирате настройката.

2. Изберете екрана, който се показва на екрана на принтера.

- Когато се покаже екранът отляво, вижте тук

- Когато се покаже екранът отляво, вижте тук

- Ако се покаже различен екран, вижте тук