# Dépannage -WEP-

# « Echec de la connexion au routeur sans fil <Cf. manuel> » s'affiche

1. Contrôle 1 Vérifiez que le mot de passe entré pour le routeur sans fil et le numéro de clé WEP sélectionné sont corrects.

2. Contrôle 2 Réinitialisez l'erreur, puis procéder à une nouvelle configuration de l'imprimante.

   Appuyez sur le bouton OK.

   - Effectuez une nouvelle Configuration manuelle

   Pour modifier le numéro de clé WEP à utiliser, modifiez les paramètres du routeur sans fil, puis configurez à nouveau la connexion sans fil.

   Pour plus d'informations sur la modification du numéro de clé WEP du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

3. Contrôle 3 Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

   Si la fonction DHCP du routeur sans fil est désactivée, activez-la et reconfigurez les paramètres de connexion sans fil.

   - Effectuez une nouvelle Configuration manuelle

4. Contrôle 4 Vérifiez la clé WEP du routeur sans fil.

   Si vous utilisez un routeur sans fil qui créé automatiquement les clés WEP, vérifiez la clé WEP (hexadécimale) créée automatiquement par le routeur sans fil et entrez-la sur l'imprimante.

   - Effectuez une nouvelle Configuration manuelle

5. Contrôle 5 Vérifiez les paramètres de filtrage d'adresse MAC.

   Si le filtrage d'adresse MAC est activé sur le routeur sans fil, modifiez les paramètres de façon que l'adresse MAC de l'imprimante soit acceptée.

   Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, suivez la procédure ci-dessous.

   1. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).
   2. Utilisez le bouton ou pour sélectionner Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.
   3. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le bouton OK.
   4. Sélectionnez Imp. info. param rés. et appuyez sur le bouton OK.
   5. Vérifiez l'MAC address of wireless LAN de la version imprimée des informations sur les paramètres réseau.
   - Effectuez une nouvelle Configuration manuelle

   Lorsque le filtrage d'adresse MAC est désactivé sur le routeur sans fil, configurez à nouveau les paramètres de connexion sans fil.

   - Effectuez une nouvelle Configuration manuelle

   Pour plus d'informations sur les procédures de vérification ou de modification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

## Si aucune des mesures ci-dessous ne résout le problème

1. Contrôle 6 Entrez directement le nom du routeur sans fil, puis configurez à nouveau une connexion sans fil.

   - Entrer directement le nom du routeur sans fil

   Pour plus d'informations sur les procédures de vérification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.