# Guide d'installation
- G6000 series -

# Connexion Wi-Fi

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer une imprimante.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension avant de configurer une connexion sans fil.

   Si la machine est sous tension, le voyant MARCHE (ON) (A) s'allume ou clignote.

   - Remarques relatives à la connexion Wi-Fi(affichage dans une nouvelle fenêtre)

   Important

   - Si l'imprimante effectue un nettoyage, un alignement de la tête d'impression ou d'autres processus, attendez la fin de l'opération avant de lancer la configuration.

2. Si l'écran ci-dessous apparaît, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) (B).

   Si l'écran suivant ne s'affiche pas, passez à l'étape suivante.

3. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup) (C).

4. Utilisez le bouton ou (D) pour sélectionner Config. du Wi-Fi et appuyez sur le bouton OK.