# Odpravljanje težav – WEP –

# Prikaže se sporočilo »Povezovanje ni uspelo«

1. 1. preverjanje Preverite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je funkcija DHCP brezžičnega usmerjevalnika izklopljena, jo vklopite ali določite naslov IP za tiskalnik (samo IPv4), nato pa znova vnesite nastavitve brezžične povezave. Preverite tudi, ali sta izbrana številka ključa WEP in vneseno geslo pravilna.

## Ko določate naslov IP tiskalnika

Naslov IP tiskalnika nastavite po spodnjih navodilih.

1. Pritisnite gumb Nastavitve (Setup).
2. Z gumbom ali izberite Nastavitve naprave (Device settings) in pritisnite gumb OK.
3. Izberite Nastavitve LAN (LAN settings) in pritisnite gumb OK.
4. Izberite Wi-Fi in pritisnite gumb OK.
5. Izberite Ročna nastavitev (Manual setup) in pritisnite gumb OK.
6. Izberite Nastavitve TCP/IP (TCP/IP settings) in pritisnite gumb OK.
7. Izberite IPv4 in pritisnite gumb OK.
8. Pritisnite gumb OK.
9. Izberite Naslov IP (IP address) in pritisnite gumb OK.
10. Izberite Ročna nastavitev (Manual setup) in pritisnite gumb OK.

Če želite nadaljevati z nastavitvijo, upoštevajte navodila na zaslonu.

Ko je nastavitev dokončana, pritisnite gumb Nastavitve (Setup) in nato znova nastavite brezžično povezavo.

- Znova izvedite postopek Ročna nastavitev

1. 2. preverjanje Ko je funkcija DHCP aktivna, neposredno vnesite nastavitve brezžične povezave za brezžični usmerjevalnik.

   - Neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

2. 3. preverjanje Če ni težav s številko ključa WEP in geslom, neposredno vnesite ime brezžičnega usmerjevalnika.

   - Neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Za podrobnosti o preverjanju ali spreminjanju nastavitev brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.