# Ordliste

- DHCP-funktion
- Direkte forbindelse
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-adresse
- IPv4
- MAC-adresse
- MAC-adressefiltrering
- Netværk
- Port
- Router
- SSID
- SSID-udsendelse
- Skjult tilstand
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP-nøgle
- WEP-nøglenummer
- Wi-Fi
- Kabelført forbindelse
- Trådløs router
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP-funktion
  En funktion, der automatisk tildeler de nødvendige oplysninger (IP-adresse osv.) til computere, printere eller andre enheder, der er tilsluttet netværket.
Direkte forbindelse
  En metode, hvor du tilslutter printeren direkte til en computer eller andre enheder uden at bruge en trådløs router.
IEEE802.11a
  En international standard for trådløse netværk, der bruger 5,2 GHz-båndet, og som leverer kommunikation ved en maksimal overførselshastighed på 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  En international standard for trådløse netværk, der bruger 5 GHz-båndet, og som leverer kommunikation ved en maksimal overførselshastighed på 6,93 Gbps.
  En efterfølger for IEEE802.11n-standarden.
IEEE802.11b
  En international standard for trådløse netværk, der bruger 2,4 GHz-båndet, og som leverer kommunikation ved en maksimal overførselshastighed på 11 Mbps.
IEEE802.11g
  En international standard for trådløse netværk, der bruger 2,4 GHz-båndet, og som leverer kommunikation ved en maksimal overførselshastighed på 54 Mbps.
  Kompatibel med IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  En international standard for trådløse netværk, der bruger 2,4 GHz-båndet og 5 GHz-båndet, og som leverer kommunikation ved en maksimal overførselshastighed på 600 Mbps.
  Kompatibilitet med IEEE802.11b/g opnås i 2,4 GHz-båndet.
IP-adresse
  En numerisk identifikation, der tildeles til hver enkelt computer eller netværksenhed, der er tilsluttet til et netværk.
IPv4
  En internetprotokol til administration af IP-adresser.
  IPv4-adresser knyttes automatisk til kommunikationsenheder, som f.eks. computere, der er sluttet til et netværk.
MAC-adresse
  Et entydigt nummer, der tildeles hver netværksenhed.
MAC-adressefiltrering
  En funktion, der blokerer for adgang fra uautoriserede enheder ved at gemme MAC-adresserne.
Netværk
  Et system til at udveksle informationer mellem computere ved at forbinde dem med hinanden. Internettet er en form for netværk.
Port
  Et stik, som et Ethernet- eller USB-kabel kan sluttes til.
Router
  En enhed, der fungerer som bro eller opretter forbindelse mellem enheder (computere, printere osv.) på netværket.
SSID
  Et navn, der identificerer en trådløs router, som bruges i et trådløst netværk.
SSID-udsendelse
  En trådløs routers regelmæssige udsendelse af et signal, som angiver dets SSID.
Skjult tilstand
  En funktion til at forhindre den trådløse routers SSID i at blive vist på andre trådløse netværksenheder.
TKIP
  En krypteringsstandard; hyppig fornyelse af krypteringsnøglen modvirker afkodning ved tredjemand.
USB
  En standard for tilslutning af ydre enheder (printere osv.) til en computer.
WCN
  En funktion, der nemt konfigurerer trådløse forbindelsesindstillinger – du skal blot indtaste PIN-koden (WCN-NET) WCN står for Windows Connect Now.
WEP
  En sikkerhedsprotokol, der bruges i IEEE802.11.
WEP-nøgle
  En krypteringsnøgle, der bruges i WEP.
WEP-nøglenummer
  Vælg mellem WEP-nøgle 1 til WEP-nøgle 4. Vælg det samme WEP-nøglenummer som den trådløse router, du ønsker at oprette forbindelse til.
Wi-Fi
  Et varemærke, der kun gives til produkter, som har bestået Wi-Fi Alliance-interoperationalitetstest. Din printer er et Wi-Fi-certificeret produkt. Det kan også henvise til et LAN (lokalnetværk), der ikke kræver kabler.
Kabelført forbindelse
  Et netværk, som skal bruge et Ethernet-kabel for at oprette forbindelse.
Trådløs router
  En enhed, der fungerer som bro, når der oprettes et trådløst netværk.
WPA
  En sikkerhedsprotokol for trådløse netværk med forbedret sikkerhed i forhold til WEP.
WPA2
  En sikkerhedsprotokol til trådløse netværk. Det er en ny version af WPA.
WPS
  En standard, der angiver, hvordan der let kan etableres forbindelse med trådløse enheder og sikkerhedsindstillinger. Trykknapmetoden og PIN-kode-metoden kan vælges. WPS står for Wi-Fi Protected Setup.