# Kézi beállítások

1. Jelölje ki a További beállítások (Other setup) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a Kézi beállítások (Manual setup) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

3. Válassza ki a vezeték nélküli útválasztót, és nyomja meg az OK gombot.

   Ha más képernyő jelenik meg, vagy ha nem található vezeték nélküli útválasztó, akkor nézze meg a „Hibaelhárítás” című részt.

   - Ha a Router közv. megad. elemet választotta, akkor kattintson ide

4. Nyomja meg az OK gombot.

5. Jelölje ki a vezeték nélküli útválasztón beállított biztonsági protokollt, és nyomja meg az OK gombot.

   Ha a „Csatlakoztatva (Connected)” üzenet jelenik meg, akkor a hálózathoz nem kell jelszót megadni. A következő lépésben válassza a „Letiltás (Disable)” lehetőséget, és folytassa a beállítást.

6. Válassza ki a vezeték nélküli útválasztón beállított biztonsági protokollt.

   - Letiltás
   - WEP
   - WPA/WPA2