# Hibaelhárítás – WEP –

# Megjelenik a „Nem sikerült csatl. a vez. nélk. routerhez <Lásd a kézikönyvet>” üzenet

1. 1. ellenőrzés Ellenőrizze, hogy helyes-e a vezeték nélküli útválasztóhoz megadott jelszó és a kiválasztott WEP-kulcsszám.

2. 2. ellenőrzés Törölje a hibaüzenetet, majd hajtsa végre újra a nyomtató beállítását.

   Nyomja meg az OK gombot.

   - Ismételje meg a Kézi beállítások eljárást

   A használni kívánt WEP-kulcsszám módosításához változtassa meg a vezeték nélküli útválasztó beállításait, majd ismét adja meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

   A vezeték nélküli útválasztó WEP-kulcsa számának módosítását a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

3. 3. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállításait.

   Ha ki van kapcsolva a vezeték nélküli útválasztó DHCP-funkciója, akkor kapcsolja be, és ismét adja meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

   - Ismételje meg a Kézi beállítások eljárást

4. 4. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó WEP-kulcsát.

   Ha olyan vezeték nélküli útválasztót használ, amelyik automatikusan hozza létre a WEP-kulcsokat, akkor nézze meg a vezeték nélküli útválasztó által automatikusan létrehozott (hexadecimális) WEP-kulcsot, és azt írja be a nyomtatón.

   - Ismételje meg a Kézi beállítások eljárást

5. 5. ellenőrzés Ellenőrizze a MAC-címek szűrésének beállításait.

   Ha a vezeték nélküli útválasztón engedélyezve van a MAC-címek szűrése, akkor módosítsa úgy a beállításokat, hogy a vezeték nélküli útválasztó elfogadja a nyomtató MAC-címét.

   A nyomtató MAC-címének ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket.

   1. Nyomja meg a Beállítások (Setup) gombot.
   2. A és a gombbal jelölje ki az Eszközbeállítások (Device settings) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
   3. Jelölje ki a LAN-beállítások (LAN settings) elemet, és nyomja meg az OK gombot.
   4. Válassza a LAN-részl. nyomt. (Print LAN details) elemet, és nyomja meg az OK gombot.
   5. Ellenőrizze a kinyomtatott LAN-adatok MAC address of wireless LAN (A vezeték nélküli LAN MAC-címe) elemét.
   - Ismételje meg a Kézi beállítások eljárást

   Ha le van tiltva a MAC-címek szűrése a vezeték nélküli útválasztón, akkor konfigurálja újra a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

   - Ismételje meg a Kézi beállítások eljárást

   A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzését és módosítását a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

## Ha a fentiek nem oldják meg a problémát

1. 6. ellenőrzés Közvetlenül írja be a vezeték nélküli útválasztó nevét, majd ismét adja meg a vezeték nélküli kapcsolat beállításait.

   - A vezeték nélküli útválasztó nevének közvetlen megadása

   A vezeték nélküli útválasztó beállításainak ellenőrzését a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.