# استكشاف الأخطاء وإصلاحها -Manual setup-

# عرض "Router overlap"

تظهر هذه الرسالة عند العثور على موجهات لاسلكية متعددة تحمل الاسم ذاته.

## إذا كان لديك موجه لاسلكي واحد فقط

حدد Use a single router، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏‏.

‏‫حدد عنوان MAC الخاص بالموجه اللاسلكي المستهدف على الشاشة، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK‎)‏.

- عندما تتغير شاشة الطابعة، قم بإعادة إجراء Manual setup

انتقل إلى وجهة الرابط وتابع من الخطوة 5.

للحصول على تفاصيل حول التحقق من عنوان MAC للموجه اللاسلكي، راجع دليل ‬‏‫الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.

## عند استخدام موجهات لاسلكية عديدة

حدد Use multiple routers، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

- عندما تتغير شاشة الطابعة، قم بإعادة إجراء Manual setup

انتقل إلى وجهة الرابط وتابع من الخطوة 5.