# Dépannage -Config. manuelle-

# « Chevauch. routeur » s'affiche

Ce message s'affiche lorsque plusieurs routeurs sans fil portant le même nom sont présents.

## Si vous ne possédez qu'un seul routeur sans fil

Sélectionnez Util. un seul routeur et appuyez sur le bouton OK.

Sélectionnez l'adresse MAC du routeur sans fil cible dans l'écran affiché, puis appuyez sur le bouton OK.

- Lorsque l'écran de l'imprimante change, effectuez une nouvelle Configuration manuelle

Poursuivez avec la destination de la liaison et continuez à partir de l'étape 5.

Pour plus d'informations sur les procédures de vérification de l'adresse MAC du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

## Si vous utilisez plusieurs routeurs sans fil

Sélectionnez Util. plus. routeurs et appuyez sur le bouton OK.

- Lorsque l'écran de l'imprimante change, effectuez une nouvelle Configuration manuelle

Poursuivez avec la destination de la liaison et continuez à partir de l'étape 5.