# Ručno postavljanje

1. Unesite naziv bežičnog usmjerivača (SSID). Unos teksta razlikuje velika i mala slova.

   Odgovor na pitanje kako unijeti znakove i kako ih promijeniti u odjeljku "Unos teksta" (prikazuje se u novom prozoru).

   Ako ne znate naziv bežičnog usmjerivača, pogledajte vodič bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.

2. Nakon unosa, provjerite je li naziv bežičnog usmjernika (SSID) ispravan, a zatim pritisnite i držite gumb U redu (OK) najmanje dvije sekunde.

3. Odaberite Da (Yes) i pritisnite gumb U redu (OK).

4. Odaberite sigurnosni protokol koji je postavljen na bežičnom usmjerniku i pritisnite gumb U redu (OK).

   Ako se pojavi "Veza uspostavljena (Connected)" , mreža ne zahtijeva lozinku. U sljedećem koraku odaberite "Onemogući (Disable)" i nastavite s postavljanjem.

   Ako se pojavi drugačiji zaslon, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".

5. Odaberite postavljanje sigurnosnog protokola bežičnom usmjerniku.

   - Onemogući
   - WEP
   - WPA/WPA2