# Merknader om Wi-Fi-tilkobling

- Kontroller at datamaskinen og den trådløse ruteren (A) er koblet til. Hvis du vil vite mer om hvordan du kontrollerer disse innstillingene, kan du se i manualen som fulgte med den trådløse ruteren, eller kontakte produsenten.

- Konfigurasjonen, ruterfunksjonene, oppsettsprosedyrene og sikkerhetsinnstillingene for trådløse rutere kan variere, avhengig av systemmiljøet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i manualen for den trådløse ruteren, eller du kan kontakte produsenten.
- Denne skriveren støtter ikke IEEE802.11ac, IEEE802.11a eller IEEE802.11n (5 GHz). Kontroller at enheten støtter IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g eller IEEE802.11b.
- Hvis enheten står i modusen "bare IEEE802.11n", kan ikke WEP eller TKIP brukes som en sikkerhetsprotokoll. Endre sikkerhetsprotokollen for enheten til en annen innstilling enn WEP og TKIP, eller velg en annen innstilling enn "bare IEEE802.11n".
  Tilkoblingen mellom enheten din og den trådløse nettverksruteren blir midlertidig deaktivert når innstillingen endres. Ikke gå videre til neste veiledningsskjermbilde før oppsettet er ferdig.
- Ta kontakt med nettverksadministratoren hvis skriveren skal brukes i et kontormiljø.
- Vær oppmerksom på at hvis du kobler til et nettverk som ikke er sikret, kan personopplysningene dine kan fanges opp av tredjeparter.
- Du kan ikke opprette en trådløs og kablet tilkobling for skriveren samtidig. LAN og USB kan brukes samtidig.