# 疑難排解 -WEP-

# 出現「連接到無線路由器失敗<請參閱手冊>」

1. 檢查1 確認輸入的無線路由器密碼和所選的WEP金鑰號碼正確。

2. 檢查2 重設錯誤，然後重新執行印表機設定。

   按OK按鈕。

   - 再次直接輸入無線路由器名稱

   要變更要使用的WEP金鑰號碼，請變更無線路由器設定，然後重新執行無線連接。

   關於變更無線路由器WEP金鑰號碼的詳細資訊，請參見無線路由器手冊或聯絡其製造商。

3. 檢查3 檢查無線路由器的設定。

   如果無線路由器的DHCP功能已關閉，請將其開啟並重新執行無線連接設定。

   - 再次直接輸入無線路由器名稱

4. 檢查4 檢查無線路由器的WEP金鑰。

   如果正在使用自動建立WEP金鑰的無線路由器，請檢查由無線路由器自動建立的WEP金鑰(十六進位)，然後將該WEP金鑰(十六進位)輸入印表機。

   - 再次直接輸入無線路由器名稱

5. 檢查5 檢查MAC位址篩選的設定。

   如果在無線路由器上啟用了MAC位址篩選，請變更設定以接受印表機的MAC位址。

   要檢查印表機的MAC位址，請按照以下步驟操作。

   1. 按設定(Setup)按鈕。
   2. 使用或按鈕選擇裝置設定(Device settings)，然後按OK按鈕。
   3. 選擇LAN設定(LAN settings)並按OK按鈕。
   4. 選擇列印LAN詳細資訊(Print LAN details)並按OK按鈕。
   5. 在列印的LAN詳細資訊中檢查MAC address of wireless LAN。
   - 再次直接輸入無線路由器名稱

   在無線路由器上禁用MAC位址篩選時，請重新設定無線連接設定。

   - 再次直接輸入無線路由器名稱

   關於檢查或變更無線路由器設定的詳細資訊，請參見無線路由器手冊或聯絡其製造商。