# 困ったときには -WEP-

# ［接続に失敗しました］と表示された

1. チェック1 Wi-Fiルーターの設定を確認してください。

   Wi-FiルーターのDHCP機能が有効になっていない場合は、DHCP機能を有効にするか、プリンターのIPアドレスを指定（IPv4のみ）して、再度Wi-Fiの設定を行ってください。また、選んだWEPキー番号と入力したパスワードが正しいことを確認してください。

## プリンターのIPアドレスを指定する場合

プリンターのIPアドレスは、以下の手順で指定することができます。

1. セットアップボタンを押します。
2. ボタンで［本体設定］を選び、OKボタンを押します。
3. ［LAN設定］を選び、OKボタンを押します。
4. ［Wi-Fi］を選び、OKボタンを押します。
5. ［詳細設定］を選び、OKボタンを押します。
6. ［TCP/IP設定］を選び、OKボタンを押します。
7. ［IPv4］を選び、OKボタンを押します。
8. OKボタンを押します。
9. ［IPアドレス］を選び、OKボタンを押します。
10. ［手動設定］を選び、OKボタンを押します。

画面の指示に従って、設定を進めてください。

設定が終わったら、セットアップボタンを押して、再度Wi-Fiの設定を行ってください。

- 再度Wi-Fiルーター名を直接入力

1. チェック2 DHCP機能が有効になっている場合は、Wi-FiルーターのWi-Fi設定を直接入力してください。

   - 再度Wi-Fiルーター名を直接入力

2. チェック3 WEPキー番号とパスワードに問題がない場合は、Wi-FiルーターのWi-Fi設定を直接入力してください。

   - 再度Wi-Fiルーター名を直接入力

   Wi-Fiルーターの設定を確認または変更する方法については、Wi-Fiルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。