# 有線連接

1. 按設定(Setup)按鈕(A)。

2. 需要乙太網路電纜線(另行出售)。

3. 取下位於印表機後部左側連接埠的蓋(B)。

4. 使用乙太網路電纜線(C)連接印表機和網路裝置(路由器等)。

   請勿連接到任何其他連接埠。

5. 使用或按鈕(D)選擇裝置設定(Device settings)並按OK按鈕。

6. 選擇LAN設定(LAN settings)並按OK按鈕。

7. 選擇有線LAN(Wired LAN)並按OK按鈕。

8. 選擇啟用/禁用有線LAN(Enab./dis. wired LAN)並按OK按鈕。

9. 選擇啟用(Enable)並按OK按鈕。

10. 如果顯示以下螢幕，請按OK按鈕。

    如果未顯示以下螢幕，請繼續執行下一步。

11. 按影印(COPY)按鈕(E)。

    網路連接設定完成。

12. 返回應用程式軟體並繼續安裝。

    按一下工作列(taskbar)中的，然後按照螢幕上的說明繼續進行設定。