# Hibaelhárítás – Kézi csatlakoztatás –

# Megjelenik a „Nem lehet érz. a közv. megadott routert <Lásd a kézikönyvet>” üzenet

1. 1. ellenőrzés Be van kapcsolva a vezeték nélküli útválasztó?

   Ha már be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be.

   Ne lépjen tovább ennek az útmutatónak a következő képernyőjére, amíg be nem kapcsolja a tápellátást. A vezeték nélküli útválasztóval létesített kapcsolat átmenetileg le lesz tiltva.

   Az OK gombot megnyomva ellenőrizze, hogy helyes-e a vezeték nélküli útválasztó neve (SSID), majd nyomja meg újból az OK gombot.

   - Folytassa az eljárást

## Ha a nyomtató továbbra sem észleli a vezeték nélküli útválasztót

1. 2. ellenőrzés Helyes a vezeték nélküli útválasztó megadott neve (SSID-je)?

2. 3. ellenőrzés A vezeték nélküli útválasztó és a nyomtató olyan nyílt térben van elhelyezve, ahol nincs akadálya a vezeték nélküli kommunikációnak?

3. 4. ellenőrzés A vezeték nélküli útválasztó az IEEE802.11n, az IEEE802.11g vagy az IEEE802.11b szabványt használja?

   Az OK gombot megnyomva ellenőrizze, hogy helyes-e a vezeték nélküli útválasztó neve (SSID), majd nyomja meg újból az OK gombot.

   - Folytassa az eljárást

4. 5. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó beállításait.

   Ha a vezeték nélküli útválasztón le van tiltva az SSID-szórás (például a „bármely” („ANY”) SSID csatlakoztatása esetén), vagy ha engedélyezve van rajta a rejtett mód, akkor engedélyezze az SSID-szórást, illetve tiltsa le a rejtett módot.

   A vezeték nélküli útválasztó újbóli kereséséhez jelölje ki a Keresés újra (Search again) elemet, majd nyomja meg az OK gombot.

   - Folytassa az eljárást

5. 6. ellenőrzés Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó biztonsági protokolljának (titkosítási módszerének) beállításait.

   Ha a vezeték nélküli útválasztón „WPA/WPA2 Enterprise” van beállítva, akkor módosítsa „WPA/WPA2 Personal”-ra. Ez a nyomtató nem támogatja a „WPA/WPA2 Enterprise” szabványt.

   - A vezeték nélküli útválasztó nevének ismételt közvetlen megadása

   A vezeték nélküli útválasztó által használt biztonsági protokoll (titkosítási szabvány) megváltoztatásáról a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvében tájékozódhat, vagy forduljon a gyártóhoz.