# Depanarea -WEP-

# Apare „Conectarea la ruterul wireless nu a reuşit <Vezi manual>”

1. Verificarea 1 Verificaţi dacă sunt corecte parola introdusă pentru ruterul wireless şi numărul de cheie WEP selectat.

2. Verificarea 2 Resetaţi eroarea şi apoi efectuaţi din nou configurarea imprimantei.

   Apăsaţi butonul OK.

   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

   Pentru a modifica numărul de cheie WEP ce urmează să fie utilizat, modificaţi setările ruterului wireless, apoi efectuaţi din nou conexiunea wireless.

   Pentru detalii referitoare la modificarea numărului de cheie WEP pentru ruterul wireless, consultaţi manualul ruterului wireless sau contactaţi producătorul acestuia.

3. Verificarea 3 Verificaţi setările ruterului wireless.

   Dacă funcţia DHCP a ruterului wireless este dezactivată, activaţi-o şi efectuaţi din nou setările conexiunii wireless.

   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

4. Verificarea 4 Verificaţi cheia WEP pentru ruterul wireless.

   Dacă utilizaţi un ruter wireless care creează automat chei WEP, verificaţi cheia WEP (hexazecimală) creată automat de ruterul wireless, apoi introduceţi-o la imprimantă.

   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

5. Verificarea 5 Verificaţi setările de filtrare a adresei MAC.

   Dacă filtrarea adresei MAC este activată la ruterul wireless, modificaţi setările pentru a accepta adresa MAC a imprimantei.

   Pentru a verifica adresa MAC a imprimantei, urmaţi aceşti paşi.

   1. Apăsaţi butonul Configurare (Setup).
   2. Utilizaţi butonul sau pentru a selecta Setări dispozitiv (Device settings) şi apăsaţi butonul OK.
   3. Selectaţi Setări LAN (LAN settings) şi apăsaţi butonul OK.
   4. Selectaţi Imprim. detalii LAN (Print LAN details) şi apăsaţi butonul OK.
   5. Verificaţi MAC address of wireless LAN din detaliile LAN imprimate.
   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

   Când filtrarea adresei MAC este dezactivată la ruterul wireless, configuraţi din nou setările conexiunii wireless.

   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

   Pentru detalii referitoare la verificarea sau modificarea setărilor ruterului wireless, consultaţi manualul ruterului wireless sau contactaţi producătorul acestuia.

## Dacă niciuna din măsurile de mai sus nu rezolvă problema

1. Verificarea 6 Introduceţi direct numele ruterului wireless şi apoi configuraţi din nou o conexiune wireless.

   - Introduceţi direct numele ruterului wireless

   Pentru detalii referitoare la verificarea setărilor ruterului wireless, consultaţi manualul ruterului wireless sau contactaţi producătorul acestuia.