### Kontrollera skrivaranslutning

Om du ansluter trådlöst till skrivaren ska du kontrollera att skrivarens indikator för trådlöst är på (se i dokumentationen som medföljer skrivaren för mer information om denna indikator). Välj sedan något av de alternativ som beskrivs nedan.

Om du ansluter med en nätverkskabel ska du kontrollera lampan på nätverksporten bakpå skrivaren:

Om lampan... | Så...
--- | ---
lyser grönt | Välj sedan något av de alternativ som beskrivs nedan. Skriv ut en sida över nätverkskonfigurationen om du vill ta reda på skrivarens maskinvaruadress (MAC-adress), IP-adress eller enhetens namn (IP-värdnamn). Information om hur du skriver ut en sida med nätverkskonfigurationen finns i den dokumentation som medföljde skrivaren.
inte lyser |

- Se efter att nätverkskabeln är ordentligt ansluten till både skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) eller datorn.
- Kontrollera att WAP är påslagen.
- Kontrollera att skrivaren är påslagen.
- Se efter att datorn är ansluten till nätverket.

När du har verifierat posterna ovan väljer du en metod för att söka efter skrivaren på nytt:

- Välj Sök igen om du vill att installationsprogrammet ska utföra en ny sökning.
- Välj Ange skrivare med adress om du vill ange skrivarens Maskinvaruadress (MAC-adress), IP-adress eller enhetsnamn (IP-värdnamn) manuellt.
- Välj Ange inställningar för en skrivare som inte finns i nätverket om du konfigurerar en port för en skrivare som inte är ansluten till nätverket. Mer information om detta alternativ finns i dokumentationen som medföljer skrivaren.