### Tuvasta printer

Kui käivitusprogramm ei leidnud võrgust teie printerit, kontrollige järgnevaid asjaolusid:

- kontrollige, et printer on korralikult ühendatud ja sisse lülitatud;
- kontrollige, kas arvutil on töötav tulemüür. Töötav tulemüür võib paigaldajal takistada printeri leidmist. Lülitage enne paigaldamise jätkamist tulemüür ajutiselt välja. Kui teil on töötav tulemüür (nt ZoneAlarm©, BlackICE©vms), järgige tulemüüri väljalülitamiseks juhiseid, mille leiate tulemüüri edasimüüja antud dokumentatsioonist. HP soovitab tungivalt paigaldada oma arvutisse järgnev: (1) riistvaraseade, mis tekitab tulemüüri Interneti ja arvuti vahele, näiteks lüüsisõlm, ja (2) ajakohastatud viirustõrjeprogramm.

Lisainfo tulemüüride kohta

Kui olete ülaltoodut kontrollinud, valige printeri otsimiseks üks järgmistest meetoditest:

- valimine tuvastatud printerite loendist. Teile antakse valiku tegemiseks kohalikus võrgust tuvastatud saadaolevate printerite loend. Kui klõpsate Edasi, asub utiliit võrguprintereid otsima ja kuvab need loendisse. Seejärel saate loendist valida soovitud printeri;
- printeri määramine aadressiga. Kindla printeri võib leida ka aadressi järgi. Kui klõpsate Edasi, lastakse teil printerit määrata kas võrguriistvara aadressi, IP-aadressi või IP-hostinime järgi;
- sisestage võrguühenduseta printeri seaded. Valige see suvand, kui konfigureerite võrguga mitte ühendatud printeri porti. Rohkem infot selle suvandi kohta leiate printeri dokumentatsioonist.

#### Lisainfot leiate:

Võrguprinterite terminite sõnastikust