### בדיקת חיבור המדפסת

אם אתה מתחבר למדפסת באופן אלחוטי, ודא שמחוון האלחוט של המדפסת פועל (עיין בתיעוד שהגיע עם המדפסת לקבלת עזרה בזיהוי מחוון האלחוט של המדפסת). לאחר מכן בחר באחת האפשרויות במסך המתואר להלן.

אם אתה מתחבר באמצעות כבל רשת, בדוק את נוריות יציאת הרשת בגב המדפסת:

אם הנורית... | אז...
--- | ---
דולקת וירוקה | לאחר מכן בחר באחת האפשרויות במסך המתואר להלן. כדי לאתר את כתובת החומרה (כתובת MAC), כתובת ה-IP או שם ההתקן (שם מארח IP) של המדפסת, הדפס עמוד תצורת רשת. לקבלת הוראות להדפסת עמוד תצורת רשת, עיין בתיעוד המצורף למדפסת.
כבויה |

- ודא שכבל הרשת מחובר היטב למדפסת ולנקודת הגישה האלחוטית (WAP) או למחשב.
- ודא שה- WAP מופעל.
- ודא שהמדפסת מופעלת.
- ודא שהמחשב מחובר לרשת.

לאחר שאימתת את הפריטים שלעיל, בחר שיטה לחיפוש המדפסת שוב:

- בחר חפש שוב כדי שאשף ההתקנה יבצע חיפוש נוסף.
- בחר ציין מדפסת לפי כתובת כדי להזין ידנית את כתובת החומרה (כתובת MAC), כתובת ה- IP או שם ההתקן (שם מארח IP) של המדפסת.
- בחר באפשרות הזן הגדרות עבור התקן שאינו ברשת אם אתה מגדיר יציאה עבור התקן שאינו מחובר לרשת. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרות זו, עיין בתיעוד המצורף להתקן.