### إعدادات الطابعة

تُمكنك شاشة إعدادات الطابعة من تحديد الإعدادات لطابعة غير متصلة بالشبكة.

يمكنك إدخال عنوان واحد فقط أو أكثر من العناوين التالية للطابعة، ثم انقر فوق التالي. سيؤدي إدخال أكثر من عنوان واحد إلى ضمان توصيل المنفذ الذي تم إنشاؤه بالطابعة المحددة.

- اسم مضيف IP. يعد اسم مضيف IP اسماً مألوفاً (سهل التعريف) يمكن استخدامه بدلاً من عنوان IP الخاص بالطابعة.
- عنوان الجهاز. يعمل عنوان جهاز الشبكة المحلية LAN (والذي يطلق عليه أيضًا "عنوان المحطة" أو عنوان MAC) على تعريف جهاز بشكل فريد.
- عنوان IP أو (IPv4). يعرف عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) كل جهاز على شبكة TCP/IP تعريفًا فريدًا. وفي أغلب الأحوال يتم تعيينه من قبل مسئول الشبكة. يمكن استخدام هذه الأداة المساعدة لتكوين إعدادات IPv4 يدوياً على الجهاز.

ملاحظة: لإعداد طابعات غير موجودة على الشبكة المحلية، انظر إضافة الطابعات على شبكات IP الكبيرة.

#### لمزيد من المعلومات:

معجم مصطلحات الطباعة على الشبكة