### Bulunan Yazıcılar

Bulunan Yazıcılar ekranı yerel ağda bulunan yazıcıyı seçmenizi ya da ağ, USB, paralel bağlı yazıcıların yüklenmesi amacıyla ek kurulum seçenekleri edinmenizi sağlar.

- Bulunan ağ yazıcısını yükle. İstediğiniz yazıcıyı yerel ağda bulunan tüm yazıcılar (veya çok işlevli aygıtlar) listesinden seçip İleri’yi tıklatın. Ağdaki yazıcılarda başka bir arama gerçekleştirmek için Yeniden Ara’yı tıklatın.
- Yazıcımı bulmama yardım et. İstediğiniz ağ yazıcısı listede yoksa veya USB veya paralel kablo kullanılarak doğrudan bilgisayarınıza bağlanacak bir yazıcı kurmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, ağ yazıcıları için IP Adresine göre yazıcı arama gibi daha fazla arama seçeneği sağlar.

Not: Yerel ağda olmayan yazıcıları kurmak için bkz. Büyük IP Ağlarına Yazıcı Ekleme.

Listedeki yazıcılar aşağıdaki alanlara göre tanımlanır. Yazıcı tanımlamanın en kolay yolu Donanım Adresi olabilir:

Model | Yazıcı modelini tanımlar (örneğin, HP LaserJet 5000 Series). Model tanımlanamaz, yazıcı kapatılır veya bağlı yazıcı olmazsa Bilinmeyen görüntülenir. HP Jetdirect harici baskı sunucusu için, yazıcı bağlı, ancak model tanımlanamazsa aşağıdakiler görüntülenir:

- Paralel: Centronics Yazıcı/Çizici
- USB (tek yönlü): Tek Yönlü Çevre Birimi
- USB (çift yönlü): Çift Yönlü Çevre Birimi

Donanım Adresi | (İstasyon Adresi veya MAC adresi olarak da bilinir). Ağda bir aygıtı tek başına tanımlar. Birden çok yazıcı bağlantı noktasına sahip HP yazıcıları ve HP Jetdirect harici baskı sunucuları için bağlantı noktası numarası (Bağlantı Noktası 1, Bağlantı Noktası 2, Bağlantı Noktası 3) eklenebilir. Bu adres baskı sunucusuna ait yapılandırma (sınama) sayfasında listelenir.
IP Adresi | (İnternet Protokolü) TCP/IP ağında aygıtı tek başına tanımlar; ağ yöneticisi tarafından atanır. IPv4 ve IPv6 adreslerinin her ikisi birden bu listede gösterilir. Yazıcıya ait birden çok adres varsa her adres için bir kez görüntülenir; böylece kullanmak istediğiniz arabirimi seçebilirsiniz.

Not: HP Jetdirect baskı sunucusu açık olduğunda ve iki dakika içinde geçerli bir IP adresiyle yapılandırılmazsa otomatik IP adresi (169.254.x.x) veya varsayılan IP adresi (192.0.0.192) otomatik olarak atanır. HP varsayılan IP adresinin değiştirilmesini önerir. Aynı varsayılan IP adresine sahip birden çok yazıcı varsa, doğru yazıcıyı tanımlamak için Donanım Adresi’ni kontrol edin.

IP Ana Bilgisayar Adı | Yazıcının IP adresi yerine kullanılabilen IP ana bilgisayar adı tanımlanması kolay bir addır. Ana bilgisayar adlarını ilgili IP adresleriyle eşleştirmek için ağdaki ad sunucusu ayarlandığında kullanılabilir. Ana bilgisayar adı atanır ve yazıcıda yapılandırılırsa (örneğin, printer1.marketing.com), yazıcıyı tanımlamak için ana bilgisayar adını belirtebilirsiniz.

Not: Alan adı kesilir ve tüm alanı görmek isterseniz alan genişliğini yeniden boyutlandırın. Yeniden boyutlandırmak için imleci alan başlığının sınırına getirip tıklatın ve sürükleyin.

Ağ yapılandırma sayfası yazdırma hakkında yönergeler için yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın.

Seçili yazıcı SNMP Topluluk Adı veya Jetdirect şifresiyle korunuyorsa sizden Topluluk Adı veya şifre istenebilir.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağda Yazdırma Terimleri Sözlüğü