### Memeriksa Sambungan Printer

Jika Anda tersambung ke printer secara nirkabel, pastikan indikator nirkabel printer aktif (lihat dokumentasi yang diberikan bersama printer untuk bantuan dalam mengidentifikasi indikator nirkabel printer). Setelah itu, tetapkan salah satu pilihan di layar seperti dijelaskan di bawah ini.

Jika Anda tersambung menggunakan kabel jaringan, periksa lampu port jaringan di bagian belakang printer:

Jika lampu link ... | Dengan demikian, ...
--- | ---
Menyala hijau | Setelah itu, tetapkan salah satu pilihan di layar seperti dijelaskan di bawah ini. Untuk mencari alamat Perangkat Keras (alamat MAC) printer, alamat IP, atau nama perangkat (Nama Host IP), cetak halaman konfigurasi jaringan. Untuk petunjuk tentang cara mencetak halaman konfigurasi jaringan, lihat dokumentasi yang diberikan bersama printer.
Mati |

- Pastikan kabel jaringan tersambung dengan aman ke printer dan WAP (Wireless Access Point) atau komputer.
- Pastikan WAP diaktifkan.
- Pastikan printer dihidupkan.
- Pastikan komputer terhubung ke jaringan.

Setelah memastikan item yang tercantum di atas, pilih metode untuk mencari kembali printer:

- Pilih Cari kembali agar wizard konfigurasi melakukan pencarian lain.
- Pilih Tetapkan printer menurut alamat untuk secara manual memasukkan alamat Perangkat Keras (alamat MAC), alamat IP, atau nama perangkat (Nama Host IP).
- Pilih Masukkan pengaturan untuk printer yang tidak terdapat di jaringan jika Anda mengkonfigurasi port printer yang tidak terhubung ke jaringan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan ini, lihat dokumentasi yang diberikan bersama printer.