### 已找到打印机

在 Printers Found（已找到打印机）屏幕上，您可以选择在本地网络上找到的打印机，或者找到安装网络、USB 或并连打印机的其它安装选项。

- 安装已找到的网络打印机。 从本地网络上找到的所有打印机（或多功能设备）列表中选择想要的打印机，然后单击下一步。 单击 Search Again（再次搜索）按钮，在网络上再次搜索打印机。
- 帮助我查找打印机。 如果您想要的网络打印机没有列出，或者希望通过 USB 或并行电缆安装一台直接连接到计算机的打印机，请选择该选项。 对于网络打印机，该选项将提供其它搜索选项，例如通过 IP 地址来搜索打印机。

注： 要安装不在本地网络上的打印机，请参阅在大型 IP 网络上添加打印机。

列表中的打印机通过以下字段加以标识。 标识打印机最容易的方法可能是使用硬件地址：

型号 | 标识打印机型号（如 HP LaserJet 5000 系列）。 如果不能标识打印机型号、打印机已关闭或尚未连接打印机，则将显示为 Unknown（未知）。 对于 HP Jetdirect 外置式打印服务器，如果打印机已连接但无法对其进行标识，将显示以下内容：

- 并行： Centronics 打印机/绘图仪
- USB（单向）： 单向外围设备
- USB（双向）： 双向外围设备

硬件地址 | （也称作“工作站地址”或“MAC 地址”）。 唯一标识本地网络上的一个设备。 对于有多个打印机端口的 HP 打印机和 HP Jetdirect 外置式打印服务器，可能会在其地址后附加一个端口号（端口 1、端口 2、端口 3）。 在打印服务器的配置（测试）页，列出了该地址。
IP 地址 | （Internet 协议）唯一标识 TCP/IP 网络上的一个设备，并由网络管理员进行分配。 IPv4 和 IPv6 地址都将在该列表中显示。 如果一台打印机有多个地址，则每个地址的打印机都将显示一次，让您可以选择要使用的接口。 注： 如果 HP Jetdirect 打印服务器已打开电源，并且在两分钟内没有为其配置一个有效的 IP 地址，则将自动分配一个自动 IP 地址 (169.254.x.x) 或一个默认 IP 地址 (192.0.0.192)。HP 建议应更改默认 IP 地址。 如果同一个默认地址存在多台打印机，请检查“硬件地址”以标识正确的打印机。
IP 主机名 | IP 主机名称是一个很友好（易于标识）的名称，可以用于替代打印机 IP 地址。 如果已经将网络上的名称服务器设置为把主机名称映射到相对应的 IP 地址，则可以使用 IP 主机名称。 如果打印机上已经分配并配置了主机名称（如 printer1.marketing.com），您可以指定该主机名称来标识此打印机。

注： 如果一个字段条目被截断，而您想查看整个字段，请调整该字段的宽度。 要调整字段宽度，将光标置于该字段标题的边缘，然后单击并拖动。

有关打印网络配置页的说明，请查看该打印机附带的文档。

如果所选打印机受 SNMP 团体名称或 Jetdirect 密码保护，将提示您输入团体名称或密码。

#### 有关详细信息，请参阅：

网络打印术语表