### Знайдені принтери

Вікно Знайдені принтери дозволяє вибрати принтер, знайдений у локільній мережі, або отримати додаткові параметри установки мережі, USB або паралельно під'єднаних принтерів.

- Установка знайденого мережного принтера. Виберіть бажаний принтер зі списку принтерів (або багатофункціональних пристроїв), знайдених у локальній мережі та натисніть Далі. Щоб здійснити іншу спробу пошуку принтерів у мережі, натисніть кнопку Повторити пошук.
- Допомога під час пошуку принтера. Виберіть цей параметр, якщо бажаного мережного принтера не має в списку або, якщо ви бажаєте встановити принтер, який буде під'єднаний безпосередньо до комп'ютера за допомогою USB або паралельного кабеля. Для мережних принтерів цей параметр надає додаткові можливості пошуку, наприклад пошук принтера за ІР-адресою.

Примітка. Щоб установити принтери, не під'єднані до локальної мережі, див. розділ Встановлення принтерів у великих IP-мережах.

Принтери в списку індентифіковані такими параметрами. Найпрострішим способом ідентифікувати принтер може бути апаратна адреса.

Модель | Ідентифікує модель принтера (наприклад, HP LaserJet 5000 Series). Графа Невідомо відображається, коли модель не ідентифіковано, принтер виключено чи не під'єднано. Якщо принтер під'єднано, але не індентифіковано, для зовнішніх принтсерверів HP Jetdirect буде відображено такі графи.

- Паралельний: Centronics Printer/Plotter
- USB (односпрямований): переферійний односпрямований
- USB (у два напрямки): переферійний у два напрямки

Апаратна адреса | (інші назви: "адреса станції" або "адреса МАС".) Одним способом ідентифікує пристрій у локальній мережі. Для принтерів НР і зовнішніх принтсерверів HP Jetdirect, які мають декілька портів принтера, може бути додано номер порту (Порт 1, Порт 2, Порт 3). Цю адресу наведено на сторінці конфігурації (тестування) принтсерверів.
IP-адреса | (Інтернет-протокол) Одним способом ідентифікує пристрій у мережі TCP/IP і призначається адміністратором мережі. Обидві адреси IPv4 і IPv6 буде відображено в цьому списку. Якщо принтер має декілька адрес, він відображатимется по одному разу за кожною адресою, дозволяючи вам вибрати потрібний інтерфейс.

Примітка. Коли принтсервер HP Jetdirect включено, але не налаштовано за дійсною ІР-адресою впродовж двох хвилин, авто-ІР-адреса (169.254.x.x) або ІР-адреса за умовчанням (192.0.0.192) призначатимуться автоматично. HP радить змінювати IP-адресу за умовчанням . Якщо знайдено декілька принтерів із однаковою адресою за умовчанням, установіть прапорець у вікні "Апаратна адреса", щоб ідентифікувати потрібний принтер.

Ім’я IP-вузла | Ім'я ІР-вузла – це зручне (легко визначається) ім'я, яке можна використовувати замість ІР-адреси принтера. Його можна використовувати, коли ім'я сервера в мережі було встановлено для призначення вузлів до їхніх відповідних ІР-адрес. Якщо вузол було призначено та налаштовано для певного принтера (наприклад, printer1.marketing.com), ви можете вказати ім'я вузлу, щоб ідентифікувати принтер.

Примітка. Якщо поле вводу скорочено, змініть ширину поля, щоб переглянути повний запис. Щоб змінити ширину поля, розмістіть курсор на межі заголовка поля і, утримуючи натиснутою кнопку, перетягніть її на потрібну відстань.

Докладніше про друк сторінки конфігурації мережі див. у докуметації, долученої до принтера.

Якщо вибраний принтер захищено іменем спільноти SNMP або паролем Jetdirect, вам буде надано це ім'я та пароль.

#### Докладніше див.

Глосарій термінології мережних принтерів