### Thay đổi Cài đặt TCP/IP

Bạn có thể xác định cài đặt TCP/IP mới (IPv4) cho máy in này. Bạn có thể tham vấn Quản trị viên Mạng trước khi thay đổi cài đặt.

Lưu ý: Tiện ích cài đặt này sẽ dò tìm cài đặt hệ thống của bạn và đề nghị các cài đặt TCP/IP (cả IPv4 lẫn IPv6), nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt IPv4 nếu muốn (chỉ có thể sử dụng tiện ích này để cấu hình cài đặt thủ công IPv4). Các giá trị tham số do bạn chỉ định sẽ không được cấu hình trên máy in cho đến khi bạn hoàn tất việc cài đặt.

· Nếu máy in không có cài đặt TCP/IP hợp lệ:
Nhập địa chỉ IP hợp lệ (IPv4) cho máy in, bộ lọc mạng phụ thích hợp, và địa chỉ IP hợp lệ cho cổng vào các trường được cung cấp. Bạn nên tham vấn Quản trị viên Mạng trước khi chỉ định các giá trị.

Nhấp vào Đề nghị các Cài đặt để nhận tham số TCP/IP một cách tự động từ tiện ích cài đặt.

Sử dụng ô đánh dấu tên cổng mặc định (Windows NT, 2000 và XP). Đánh dấu vào ô này để sử dụng cài đặt cổng mặc định cho máy in của bạn. Nếu không đánh dấu vào ô này, hộp thoạiTên Cổng sẽ là bảng màn hình tiếp theo.

CHÚ Ý: Nếu máy in của bạn sẽ được kết nối với các mạng khác, các cài đặt TCP/IP do tiện ích đề nghị sẽ không đồng nhất trên toàn cầu và có thể mâu thuẫn với các thiết bị khác. Chú ý khi kết nối với các mạng TCP/IP khác.

· Nếu máy in đã có cài đặt TCP/IP hợp lệ:
Cài đặt TCP/IP hiện tại sẽ được hiển thị.

CHÚ Ý: Việc thay đổi các cài đặt TCP/IP hợp lệ có thể khiến các người dùng khác không truy cập được. Tham vấn Quản trị viên Mạng trước khi thay đổi các cài đặt hợp lệ.

Lưu ý: Nếu các tham số TCP/IP được phần mềm quản lý bảo vệ bằng mật khẩu, chẳng hạn HP Web Jetadmin, các trường nhập sẽ được tô xám.

Sử dụng ô đánh dấu tên cổng mặc định (chỉ có Windows NT, 2000 và XP). Đánh dấu vào ô này để sử dụng cài đặt cổng mặc định cho máy in của bạn. Nếu không đánh dấu vào ô này, hộp thoạiTên Cổng sẽ là bảng màn hình tiếp theo.

#### Để biết thêm thông tin:

Thuật ngữ về điều khoản In Mạng