### Atrastie printeri

Ekrāns Printers Found (Atrastie printeri) jums ļaus atlastīt lokālajā tīklā atrastu printeri vai iegūt papildu iestatījumus tīkla, USB vai paralēli pievienotu printeru instalēšanai.

- Instalēt atrasto tīkla printeri. Atlasiet izvēlēto printeri no visu printeru (vai daudzfunkciju ierīču) saraksta, kuri atrasti lokālajā tīklā, un noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Noklikšķiniet uz pogas Search Again (Meklēt vēlreiz), lai tīklā veiktu jaunu printeru meklēšanu.
- Palīdzēt atrast printeri. Atlasiet šo opciju, ja jūsu izvēlētā tīkla printera nav sarakstā vai ja vēlaties instalēt printeri, kas būs pievienots tieši jūsu datoram, izmantojot USB vai paralēlu kabeli. Tīkla printeriem šī opcija nodrošinās papildu meklēšanas opcijas, piemēram, printera meklēšanu pēc IP adreses.

Piezīme. Lai uzstādītu printerus, kuri neatrodas lokālajā tīklā, skatiet Adding Printers on Large IP Networks (Printeru pievienošana lielos IP tīklos).

Printeri šajā sarakstā tiek noteikti pēc šādiem laukiem. Aparatūras adrese, iespējams, ir vienkāršākais veids, kā noteikti printeri.

Modelis | Nosaka printera modeli (piemēram, HP LaserJet 5000 Series). Ja modeli nevar noteikt, printeris ir izslēgts vai neviens printeris nav pievienots, tiek parādīts Unknown (Nezināms). Ja printeris ir pievienots, taču nav nosakāms, HP Jetdirect ārējam drukas serverim tiek parādīts šāds paziņojums:

- Paralēls. Centronics printeris/ploteris
- USB (vienvirziena). Vienvirziena perifērijas ierīce
- USB (divvirzienu). Divvirzienu perifērijas ierīce

Aparatūras adrese | (tiek saukta arī par stacijas adresi vai MAC adresi). Vienreizēji nosaka ierīci lokālajā tīklā. HP printeriem un HP Jetdirect ārējiem drukas serveriem, kuriem ir vairāki printeru porti, var tikt pievienots porta numurs (Ports 1, Ports 2, Ports 3). Šī adrese tiek rādīta drukas servera konfigurācijas (testa) lapā.
IP adrese | (Interneta protokols) Vienreizēji nosaka ierīci TCP/IP tīklā, un to piešķir tīkla administrators. Šajā sarakstā tiks rādīta gan IPv4, gan IPv6 adrese. Ja printerim ir vairākas adreses, tas tiks rādīts vienreiz katrai adresei, ļaujot izvēlēties lietojamo interfeisu.

Piezīme. Ja ieslēdzat HP Jetdirect drukas serveri un divu minūšu laikā nekonfigurējat to ar derīgu IP adresi, tiek automātiski piešķirta automātiska IP adrese (169.254.x.x) vai noklusējuma IP adrese (192.0.0.192). HP iesaka mainīt noklusējuma IP adresi. Ja vairākiem printeriem ir vienāda noklusējuma adrese, lai noteiktu pareizo printeri, pārbaudiet aparatūras adresi.

IP resursdatora nosaukums | IP resursdatora nosaukums ir piemērots (vai viegli nosakāms) nosaukums, kuru var izmantot printera IP adreses vietā. To var izmantot, kad nosaukumu serveris tīklā ir uzstādīts tā, lai resursdatoru nosaukumus piesaistītu tiem atbilstošajām IP adresēm. Ja printerī ir piešķirts un konfigurēts resursdatora nosaukums (piemēram, printer1.marketing.com), printera noteikšanai varat norādīt resursdatoru.

Piezīme. Ja lauka saturs tiek saīsināts un ja vēlaties skatīt visu lauku, mainiet tā platumu. Lai mainītu platumu, novietojiet kursoru pie lauka augšējās daļas robežas, pēc tam noklikšķiniet un velciet.

Norādījumus par tīkla konfigurācijas lapas drukāšanu skatiet printerim pievienotajā dokumentācijā.

Ja atlasīto printeri aizsargā SNMP kopienas nosaukums vai Jetdirect parole, saņemsit uzaicinājumu ievadīt kopienas vārdu vai paroli.

#### Papildinformācija:

Tīkla drukāšanas terminu glosārijs