### Настройки на принтера

Екранът Настройки на принтера ви позволява да посочите настройките за принтер, който не е свързан в мрежата.

Можете да въведете един или повече от следните адреси за принтера, а след това щракнете върху Напред. Въвеждането на повече от един адрес ще гарантира, че създаденият порт ще бъде свързан с посочения принтер.

- IP име на хост. IP името на хост е разбираемо (или лесно за разпознаване) име, което може да се ползва вместо IP адреса на принтера.
- Хардуерен адрес. Хардуерният адрес в локалната мрежа (наричан също адрес на станцията или MAC адрес) еднозначно обозначава дадено устройство.
- IP адрес (IPv4). IP (интернет протокол) адресът еднозначно обозначава всяко устройство в една TCP/IP мрежа. Той обикновено се задава от мрежов администратор. Тази помощна програма може да се ползва само за ръчно конфигуриране на IPv4 настройки на устройството.

Забележка: За да инсталирате принтери, които не са в локалната мрежа, вижте Добавяне на принтери в големи IP мрежи.

#### За повече информация:

Речник на термините в мрежовия печат