### Printeru pievienošana lielos IP tīklos

Ja pievienojat printerus (vai daudzfunkciju ierīces), izmantojot maršrutētāju vai vārteju (ne lokālajam tīklam), printeru identificēšana, izmantojot šo utilītu, var būt apgrūtināta:

- Maršrutētāji var nenodot printera aparatūras, MAC vai stacijas adresi.
- Ja lokālajam tīklam ir pievienoti vairāki printeri, noklusējuma IP adreses (192.0.0.192) izmantošana printera identificēšanai nevar garantēt, ka tiks atlasīts pareizais printeris. Lai identificētu pareizo printeri, atzīmējiet aparatūras adresi.

Lai uzstādītu printeri, izmantojot šo utilītu, rīkojieties šādi:

1. Veiciet kādu no šīm darbībām:
   - fiziski pārvietojiet printeri uz datora lokālo tīklu vai
   - lietojiet šo utilītu datorā, kas ir pievienots lokālajam printera tīklam.
2. Identificējiet printeri, izmantojot šo utilītu, un konfigurējiet IP parametrus, lai tie atbilstu printera galīgajai atrašanās vietai tīklā. Lai pārliecinātos, vai ir atlasīta pareizā MAC vai aparatūras adrese, izdrukājot konfigurācijas (testa) lappusi (no printera vai no ārējā drukas servera), var atrast MAC adresi.
3. Ja nepieciešams, atgrieziet printeri (vai HP Jetdirect ārējo drukas serveri) tā galīgajā atrašanās vietā tīklā.
4. Lai instalētu šo printeri citiem datoriem, veiciet kādu no šīm darbībām:
   - Izmantojiet šo utilītu, lai atsevišķi konfigurētu katru datoru un serveri, kas drukās tieši ar šo printeri, vai
   - Windows klientiem, kuri drukās ar šo printeri, izmantojot koplietotu sistēmu, izmantojiet mapē Printeri atrodamo klientu sistēmas Printera pievienošanas utilītu vai izmantojiet koplietotajam printerim paredzēto instalēšanas programmu.

#### Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet:

Drukāšanas tīklā terminu vārdnīca