### إضافة طابعات على شبكات IP كبيرة

إذا كنت تقوم بإضافة طابعات (أو أجهزة متعددة الوظائف) عبر جهاز توجيه أو عبّارة (على غير الشبكة المحلية)، فقد يكون تعريف الطابعات خلال هذه الأداة المساعدة أمراً عسيرًا:

- قد يتعذر تمرير عنوان جهاز الطابعة أو عنوان MAC الخاص بها أو عنوان المحطة من خلال أجهزة التوجيه.
- في حالة وجود عدة طابعات جديدة على الشبكة المحلية، فإن استخدام عنوان IP الافتراضي (192،0،0،192) لتعريف طابعة لن يضمن تحديد الطابعة الصحيحة. حدد عنوان الجهاز لتعريف الطابعة الصحيحة.

لاستخدام هذه الأداة المساعدة في إعداد الطابعة، قم بعمل ما يلي:

1. قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:
   - انقل الطابعة فعليًا إلى الشبكة المحلية الخاصة بالكمبيوتر، أو
   - استخدم هذه الأداة المساعدة على كمبيوتر متصل بالشبكة المحلية التي تتصل بها الطابعة.
2. قم بتعريف الطابعة من خلال هذه الأداة المساعدة وقم بتهيئة معلمات IP التي تتوافق وموضع الطابعة النهائي على الشبكة. إذا كنت في حاجة إلى العثور على عنوان MAC، فيمكنك العثور عليه من خلال طباعة صفحة تهيئة (اختبار) (من الطابعة أو ملقم طباعة خارجي) للتأكد من تحديد عنوان MAC أو عنوان الجهاز الصحيح.
3. أعد الطابعة (أو ملقم الطباعة الخارجي HP Jetdirect) إلى موضعها النهائي على الشبكة إذا احتاج الأمر لذلك.
4. لتثبيت هذه الطابعة على أجهزة كمبيوتر أخرى، نفذ أحد الإجراءات التالية:
   - بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر أو الملقمات الأخرى التي ستطبع مباشرة على هذه الطابعة، استخدم هذه الأداة المساعدة في تهيئة كل كمبيوتر أو ملقم، أو
   - بالنسبة لعملاء Windows الذين سيطبعون على هذه الطابعة من خلال نظام مشترك، استخدم الأداة المساعدة "إضافة طابعة" من المجلد "الطابعات" بنظام العميل، أو استخدم برنامج تثبيت طابعة مشتركة تم إنشاؤه لهذه الطابعة.

#### لمزيد من المعلومات:

معجم مصطلحات الطباعة على الشبكة