### Verificare conexiune imprimantă

Dacă vă conectați la imprimantă fără fir, asigurați-vă că indicatorul imprimantei pentru conexiunea fără fir este aprins (consultați documentația primită odată cu imprimanta pentru asistență ín identificarea indicatorului imprimantei pentru conexiunea fără fir). Apoi selectați una dintre opțiunile de pe ecran descrise mai jos.

Dacă vă conectați cu un cablu de rețea, verificați indicatorii luminoși ai portului de rețea din spatele imprimantei:

Dacă indicatorul luminos pentru conexiune este... | Atunci...
--- | ---
Activ și verde | Apoi selectați una dintre opțiunile de pe ecran descrise mai jos. Pentru a găsi adresa hardware a imprimantei (adresa MAC), adresa IP sau numele dispozitivului (nume gazdă IP), imprimați o pagină de configurație a rețelei. Pentru instrucțiuni privind imprimarea unei pagini de configurație a rețelei, consultați documentația primită ímpreună cu imprimanta.
Dezactivat |

- Verificați dacă cablul de rețea este conectat corespunzător atât la imprimantă cât și la Punctul de acces fără fir (WAP) sau la computer.
- Verificați dacă WAP este pornit.
- Verificați dacă imprimanta este pornită.
- Verificați dacă computerul este conectat la rețea.

După ce ați verificat cele enumerate mai sus, alegeți o metodă de a căuta din nou imprimanta:

- Selectați Căutare din nou pentru ca expertul de configurare să execute o căutare nouă.
- Selectați Specificare imprimantă prin adresă pentru a introduce manual adresa hardware (adresa MAC), adresa IP sau numele dispozitivului (nume gazdă IP) ale imprimantei.
- Selectați Introduceți setările pentru o imprimantă care nu este ín rețea ín cazul ín care configurați un port pentru o imprimantă care nu este conectată la rețea. Pentru mai multe informații privind această opțiune, consultați documentația primită ímpreună cu imprimanta.