### Hittade skrivare

I rutan Hittade skrivare kan du välja en skrivare som hittats på det lokala nätverket eller få ytterligare installationsalternativ för att installera skrivare som är anslutna via nätverk, USB eller parallellport.

- Installera en upptäckt nätverksskrivare. Välj önskad skrivare i listan med alla skrivare (eller flerfunktionsenheter) som upptäckts på det lokala nätverket och klicka på Nästa. Klicka på knappen Sök igen för att göra en ny sökning efter skrivare på nätverket.
- Hjälp mig att hitta min skrivare. Välj detta alternativ om den önskade nätverksskrivaren inte är med i listan eller om du vill installera en skrivare som ska anslutas direkt till datorn via en USB- eller parallel-kabel. Alternativet ger ytterligare sökalternativ för nätverksskrivare, t.ex. sökning efter skrivare via IP-adress.

Obs! Information om hur du installerar skrivare som inte finns i det lokala nätverket finns i Lägga till skrivare i stora IP-nätverk.

Skrivarna i listan identifieras genom följande fält: Maskinvaruadressen kan vara det enklaste sättet att identifiera skrivaren:

Modell | Anger skrivarmodellen (till exempel HP LaserJet 5000 Series). Okänd visas om modellen inte kan identifieras, om skrivaren är avstängd eller om det inte finns någon skrivare ansluten. För externa HP Jetdirect-skrivarservrar visas följande om en skrivare är ansluten men inte kan identifieras.

- Parallell: Centronics-skrivare/storformatskrivare
- USB (enkelriktad): Extern enkelriktad enhet
- USB (dubbelriktad): Extern dubbelriktad enhet

Maskinvaruadress | (kallas även stationsadress eller MAC-adress). Unik identifiering av en enhet på det lokala nätverket. För HP-skrivare och externa HP Jetdirect-skrivarservrar som har flera skrivarportar kan ett portnummer (Port 1, Port 2, Port 3) läggas till. Adressen står på skrivarserverns konfigurationssida (testsida).
IP-adress | (Internetprotokoll) Unik identifiering av en enhet på ett TCP/IP-nätverk som tilldelas av en nätverksadministratör. Både IPv4- och IPv6-adresser visas i listan. Om en skrivare har flera adresser visas den en gång för varje adress och du kan välja vilket gränssnitt du vill använda.

Obs! Om en HP Jetdirect-skrivarserver sätts på och inte konfigureras med en giltig IP-adress inom två minuter tilldelas den automatiskt antingen en Auto-IP-adress (169.254.x.x) eller en standard-IP-adress (192.0.0.192). HP rekommenderar att standard-IP-adressen ändras. Om det finns flera skrivare med samma standardadress kontrollerar du maskinvaruadressen för att identifiera rätt skrivare.

IP-värdnamn | Ett IP-värdnamn är ett namn som är lätt att känna igen och som användas istället för skrivarens IP-adress. Det kan användas när en namnserver på nätverket har konfigurerats för att mappa värdnamn till respektive IP-adress. Om ett värdnamn har tilldelats och konfigurerats på skrivaren (till exempel printer1.marketing.com) kan du ange värdnamnet för att identifiera skrivaren.

Obs! Om ett fält är trunkerat och du vill se hela fältet kan du ändra storlek på fältets bredd. För att ändra storleken placerar du markören vid gränsen för fältrubriken och klickar och drar.

Anvisningar om hur du skriver ut en nätverkskonfigurationssida finns i skrivarens dokumentation.

Om en vald skrivare har skyddats av ett SNMP-gruppnamn eller Jetdirect-lösenord kommer du uppmanas att ange gruppnamnet eller lösenordet.

#### Mer information:

Ordlista för nätverksskrivare