### Các Máy in Tìm thấy

Màn hình Các Máy in Tìm thấy cho phép bạn chọn một máy in tìm được trên mạng nội bộ hoặc nhận các tùy chọn cài đặt phụ để cài đặt mạng, USB, hoặc các máy in được kết nối song song.

- Cài đặt một máy in tìm được trên mạng. Chọn máy in bạn muốn từ danh sách tất cả máy in (hoặc các thiết bị đa chức năng) tìm được trên mạng nội bộ và nhấp vào Tiếp theo. Nhấp vào nút Tìm Lại để thực hiện một cuộc tìm kiếm các máy in khác trên mạng.
- Giúp tôi tìm máy in của tôi. Chọn tùy chọn này nếu máy in bạn đang tìm không được liệt kê trên mạng hoặc bạn muốn cài đặt một máy in được kết nối trực tiếp vào máy tính bằng cáp USB hoặc song song. Đối với các máy in mạng, tùy chọn này sẽ cung cấp các tùy chọn tìm kiếm phụ như tìm máy in bằng Địa chỉ IP.

Lưu ý: Để cài đặt các máy in không nằm trên mạng nội bộ, xem phần Thêm Máy in vào Mạng IP Lớn.

Các máy in trong danh sách được nhận dạng bằng các trường sau. Địa chỉ Phần cứng có lẽ là cách dễ nhất để nhận dạng máy in:

Kiểu | Nhận dạng kiểu máy in (ví dụ HP LaserJet 5000 Series). Không biết sẽ được hiển thị nếu kiểu máy không được nhận dạng, máy in bị tắt, hoặc nếu không có máy in nào được kết nối. Đối với các máy in chủ HP Jetdirect bên ngoài, màn hình sau sẽ được hiển thị nếu máy in được kết nối nhưng không được nhận dạng:

- Song song: Máy in Centronics/Plotter
- USB (theo một hướng duy nhất): Theo một Hướng Ngoại biên
- USB (hai chiều): Hai chiều Ngoại biên

Địa chỉ Phần cứng | (còn được gọi là Địa chỉ Trạm hoặc địa chỉ MAC). Nhận dạng một cách thống nhất một thiết bị trên mạng nội bộ. Đối với các máy in HP và các máy in chủ HP Jetdirect bên ngoài có nhiều cổng máy in, một số cổng (Cổng 1, Cổng 2, Cổng 3) sẽ được gắn vào. Địa chỉ này được liệt kê trên trang (kiểm tra) cấu hình máy in chủ.
Địa chỉ IP | (Giao thức Internet) Nhận dạng một cách thống nhất một thiết bị trên mạng TCP/IP và được chỉ định bởi trình quản trị mạng. Cả địa chỉ IPv4 lẫn IPv6 sẽ được hiển thị trong danh sách này. Nếu một máy in có nhiều địa chỉ, nó chỉ hiển thị mỗi lần một địa chỉ, cho phép bạn chọn giao diện sử dụng.

Lưu ý: Khi một máy in chủ HP Jetdirect được bật và không được cấu hình bằng một địa chỉ IP hợp lệ trong vòng hai phút, một địa chỉ IP Tự động (169.254.x.x) hoặc một địa chỉ IP mặc định (192.0.0.192) sẽ được chỉ định một cách tự động. HP đề nghị bạn thay đổi địa chỉ IP mặc định . Nếu có nhiều máy in có cùng địa chỉ mặc định, kiểm tra địa chỉ Phần cứng để nhận dạng đúng máy in.

Tên Máy chủ của IP | Tên máy chủ của IP là một tên thân thiện (hoặc dễ nhận dạng) có thể được đặt vào vị trí địa chỉ IP của máy in. Nó được sử dụng khi tên máy chủ trên mạng đã được cài đặt để sắp xếp các tên máy chủ theo địa chỉ IP tương ứng. Nếu một tên máy chủ đã được chỉ định và được cấu hình trên máy in (ví dụ printer1.marketing.com), bạn có thể xác định tên máy chủ để nhận dạng máy in.

Lưu ý: Nếu trường nhập được cắt bớt và bạn muốn xem toàn bộ trường, hãy định lại kích thước chiều rộng của trường. Để định lại kích thước, đưa con trỏ vào ranh giới tiêu đề trường, rồi nhấp và kéo.

Để xem hướng dẫn cách in trang cấu hình mạng, xem tài liệu đi kèm với máy in.

Nếu máy in đã chọn được bảo vệ bằng Tên Cộng đồng SNMP hoặc mật khẩu Jetdirect, bạn sẽ được hỏi về Tên Cộng đồng hoặc mật khẩu.

#### Để biết thêm thông tin:

Bảng Chú giải các Thuật ngữ In Mạng