### الطابعات التي تم العثور عليها

تُتيح لك الشاشة الطابعات التي تم العثور عليها تحديد طابعة تم اكتشافها على الشبكة المحلية أو الحصول على خيارات الإعداد الإضافية لتثبيت الطابعات المتصلة بالشبكة، أو بمنفذ USB، أو بمنفذ متوازي.

- تثبيت طابعة شبكة تم اكتشافها. قم بتحديد الطابعة التي تريدها من القائمة التي تضم كافة الطابعات (أو الأجهزة متعددة الوظائف) التي تم اكتشافها على الشبكة المحلية ثم انقر فوق التالي. انقر فوق الزر بحث مرة أخرى لإجراء بحث آخر عن الطابعات الموجودة على الشبكة.
- المساعدة في العثور على طابعة الشبكة الخاصة بي. حدد هذا الخيار في حالة عدم إدراج طابعة الشبكة التي تريدها أو إذا أردت تثبيت طابعة سيتم توصيلها مباشرة بالكمبيوتر باستخدام كبل USB أو متوازي. بالنسبة لطابعات الشبكة، يوفر هذا الخيار، خيارات بحث إضافية مثل البحث عن طابعة باستخدام عنوان IP.

ملاحظة: لإعداد الطابعات التي لا توجد على الشبكة المحلية، راجع إضافة طابعات على شبكات IP الكبيرة.

يتم تعريف الطابعات الموجودة في القائمة بواسطةالحقول التالية. قد يكون "عنوان الجهاز" من أسهل الطرق لتعريف الطابعة:

الطراز | يعرف طراز الطابعة (على سبيل المثال، HP LaserJet 5000 Series). غير معروف يتم عرضه إذا تعذر تعريف الطراز، أو إيقاف تشغيل الطابعة، أو إذا لم يتم توصيل الطابعة. بالنسبة لملقمات الطباعة الخارجية HP Jetdirect، يتم عرض ما يلي في حالة اتصال الطابعة ولكن تعذر تعريفها:

- متوازي: راسمة/طابعة Centronics
- USB (أحادي الاتجاه): جهاز طرفي أحادي الاتجاه
- USB (ثنائي الاتجاه): جهاز طرفي ثنائي الاتجاه

عنوان الجهاز | (يسمى أيضًا "بعنوان المحطة" أو عنوان MAC). يعرف أحد الأجهزة الموجودة على الشبكة المحلية بشكل فريد. بالنسبة لطابعات HP وملقمات الطباعة الخارجية HP Jetdirect التي تشتمل على منافذ متعددة للطابعة، قد يتم تعليق رقم منفذ (منفذ 1، منفذ 2، منفذ 3). يتم إدراج هذا العنوان في صفحة تكوين ملقم الطباعة (اختبار).
عنوان IP | (بروتوكول إنترنت) يعرف أحد الأجهزة الموجودة على شبكة TCP/IP ويتم تعيينه بواسطة مسؤول إنترنت بشكل فريد. سيتم عرض كل من عنوان IPv4 و IPv6 في هذه القائمة. في حالة وجود العديد من العناوين للطابعة، فستظهر مرة واحدة لكل عنوان، مما يتيح لك اختيار الواجهة المراد استخدامها.

ملاحظة: عند توصيل ملقم طباعة HP Jetdirect بالطاقة وتعذر تكوينه مع عنوان IP صالح في غضون دقيقتين، يتم تعيين إما عنوان IP تلقائي (169.254.x.x) أو عنوان IP افتراضي (192.0.0.192) بشكل تلقائي. توصي شركة HP بتغيير عنوان IP الافتراضي. في حالة وجود طابعات متعددة بنفس العنوان الافتراضي، تحقق من "عنوان الجهاز" ليتعرف على الطابعة الصحيحة.

اسم مضيف IP | يُعد اسم "اسم مضيف IP" اسمًا مألوفًا (أو سهل التعريف) يمكن استخدامه محل عنوان طابعة IP. يمكن استخدامه عند تعيين اسم ملقم على الشبكة لتعيين اسماء المضيف بعناوين IP الملائمة. في حالة تعيين اسم مضيف وتكوينه على الطابعة (على سبيل المثال، printer1.marketing.com)، يمكنك تعيين اسم المضيف لتعريف الطابعة.

ملاحظة: في حالة اقتطاع إدخال أحد الحقول ورغبتك في عرض الحقل بالكامل، قم بتغيير عرض حجم الحقل. لتغيير الحجم، ضع المؤشر على حدود عنوان الحقل، ثم انقره وقم بسحبه.

للحصول على إرشادات حول الطباعة على صفحة تكوين الشبكة، راجع الوثائق التي وردت مع الطابعة.

في حالة حماية الطابعة المحددة بواسطة "اسم مجتمع SNMP" أو كلمة مرور Jetdirect، ستتم مطالبتك "باسم المجتمع" أو كلمة المرور.

#### للحصول على مزيد من المعلومات:

مسرد "مصطلحات الطباعة عبر الشبكة"