### Rječnik

## A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## -A-

Adhoc mreža (Mreža za vezu uređaja na uređaj)
Mrežu za vezu uređaja na uređaj čine 2 ili više bežična uređaja povezana bez korištenja središnje bazne stanice ili Točke bežičnog pristupa (WAP).

Performanse na tim vrstama mreža mogu se smanjiti ako je u mreži više od šest uređaja.

Adresa LAN hardvera, MAC-a ili stanice
Adresa hardvera, poznata i kao Kontrola pristupa mediju (MAC) ili adresa stanice, adresa je na razini veze koja jedinstveno prepoznaje svaki čvor ili uređaj na mreži. Prema definiciji IEEE 802.3 mrežnih standarda, sastoji se od 12-znamenkastog heksadecimalnog broja (na primjer, 001083123ABC). Hardversku adresu dodjeljuje isporučitelj uređaja.
HP svakom HP Jetdirect poslužitelju ispisa dodjeljuje jedinstvenu hardversku adresu. Hardversku adresu HP Jetdirect poslužitelja ispisa možete utvrditi ispisivanjem HP Jetdirect probne stranice. Za vanjske HP Jetdirect poslužitelje ispisa adresa je uključena i na naljepnici koja se nalazi na poslužitelju ispisa.

ARP
Protokol razlučivanja adrese. ARP je TCP/IP protokol koji se koristi za pretvaranje IP adrese u fizičku adresu (naziva se DLC adresa), kao što je adresa Etherneta. Glavno računalo koje dobavlja fizičku adresu odašilje ARP zahtjev u TCP/IP mrežu. Glavno računalo na mreži koje sadrži IP adresu u zahtjevu tada odgovara svojom fizičkom hardverskom adresom.

Autentifikacija
Autentifikacija je sigurnosna strategija bežične mreže. Na mreži s autentifikacijom, uređaji koriste zajednički ključ kao lozinku i komuniciraju samo s uređajima koji poznaju ključ. Za razliku od WEP-a, autentifikacija ne šifrira podatke koji se šalju između bežičnih uređaja. Međutim, autentifikacija se može koristiti zajedno s WEP-om. Ključevi za autentifikaciju i ključevi za WEP mogu biti jednaki.

Vrh dokumenta

## -B-

Bežična mreža (Infrastruktura)
Bežična mreža se sastoji od uređaja koji su povezani korištenjem centralizirane bazne stanice ili Wireless Access Point (Točka bežičnog pristupa–WAP) za korištenje komercijalnih ili javnih usluga.

Bežični profil
Bežični profil zbirka je postavki bežične mreže koja se primjenjuje na pojedine bežične mreže. Na primjer, bežična LAN kartica može imati jedan profil za kućnu mrežu i drugi profil za uredsku mrežu. Kad uređaj instalirate na mrežu, provjerite jeste li odabrali odgovarajući profil.

BootP
Bootstrap protokol korišten za automatsko preuzimanje IP adrese i drugih TCP/IP parametara s mrežnog poslužitelja. Kad je pisač (ili uređaj sve-u-jednom) uključen, poslužitelj ispisa HP Jetdirect odašilje zahtjev za pokretanje. Ako je poslužitelj BootP propisno postavljen, preko mreže prenosi parametre na poslužitelja ispisa Jetdirect. Također pogledajte DHCP.

Vrh dokumenta

## -Č-

Čvorište bežične mreže
Pogledajte Wireless Access Point (Točka bežičnog pristupa–WAP).

Vrh dokumenta

## -D-

Datoteka CAB
Kabinetska datoteka. Datoteka CAB ima ekstenziju .cab i to je jedna datoteka koja je stvorena za čuvanje komprimiranih datoteka.

DHCP
Protokol za dinamičko konfiguriranje glavnog računala. Slično protokolu BootP, automatski preuzima IP adresu s mrežnog poslužitelja. Međutim, DHCP poslužitelj upravlja skupom IP adresa koje dinamički dodjeljuje na zahtjev uređaja i daje samo IP adresu za poslužitelja ispisa. Bilo da je pisač (ili uređaj sve-u-jednom) isključen i ponovno uključen, nema jamstva da će Jetdirect poslužitelju ispisa biti dodijeljena ista IP adresa, iako će DHCP poslužitelj to pokušati.

Vrh dokumenta

## -E-

Vrh dokumenta

## -F-

Fraza za prolaz
Niz znakova koji se koriste za stvaranje Wi-Fi mreže zaštićenog pristupa (WPA).

Vrh dokumenta

## -G-

Vrh dokumenta

## -H-

Hardverska adresa
Pogledajte Adresa LAN hardvera, MAC-a ili stanice

Hladno vraćanje na zadane postavke
Prije hladnog vraćanja na zadane postavke, preporučljivo je da ispišete probnu stranicu pisača i poslužitelja ispisa Jetdirect.
Da biste vratili zadane postavke vanjskih HP Jetdirect poslužitelja ispisa, odspojite kabel napajanja, a zatim pritisnite gumb Test na poslužitelju ispisa tijekom ponovnog povezivanja kabela za napajanje. Pričekajte da se poslužitelj ispisa ponovno inicijalizira.
Da biste vratili zadane postavke unutrašnjih HP Jetdirect poslužitelja ispisa, izvedite hladno vraćanje na zadane postavke pisača (ili uređaja sve-u-jednom) i pričekajte da se poslužitelj ispisa ponovno inicijalizira. (Za većinu modela HP LaserJet pisača pritisnite gumb Idi na kontrolnoj ploči pisača tijekom uključivanja. Za druge pisače pogledajte priručnike pisača.)
OPREZ: Vraćanjem zadanih postavki pisača mogu se izbrisati sve postavke pisača.

HP Jetdirect poslužitelj ispisa
HP Jetdirect poslužitelji ispisa su mrežni dodaci Hewlett-Packard koji povezuju pisače izravno na mrežu. Izravna mrežna povezivanja dopuštaju prilagodljivost mjesta i maksimalne performanse pisača (ili uređaja sve-u-jednom).
Kartice unutrašnjeg HP Jetdirect poslužitelja ispisa koriste se s HP pisačima koji imaju ulazne/izlazne utore. Neki vanjski HP Jetdirect poslužitelji ispisa se mogu koristiti sa skoro svim pisačima koji imaju paralelni priključak, dok se drugi HP Jetdirect poslužitelji ispisa mogu koristiti sa skoro svim pisačima s USB priključkom. Obje vrste poslužitelja ispisa podržavaju topologije i protokole svih popularnih mreža.

Vrh dokumenta

## -I-

INF datoteka
INF datoteka ima ekstenziju.inf i sadrži informacije o uređaju. Instalacijskom programu govori naziv uređaja i koje datoteke je potrebno kopirati i kamo.

IP adresa
Adresa internet protokola. IP adresa jednoznačno prepoznaje svaki uređaj na TCP/IP mreži i obično njome upravlja administrator mreže. Najnoviji HP Jetdirect poslužitelji ispisa podržavaju IPv4 i IPv6 adrese.
Kad je Jetdirect poslužitelj ispisa uključen, obično se pokušava konfigurirati pomoću valjane IP adrese s mrežnog poslužitelja. Ako se ne može dodijeliti valjana IP adresa, tada će se automatski dodijeliti zadana adresa. Ako su pomoću iste zadane adrese konfigurirani višestruki uređaji, provjerite adresu LAN hardver (MAC) za prepoznavanje ispravnog uređaja.

IP naziva glavnog računala
IP naziva glavnog računala prijateljski je (ili lako prepoznatljiv) naziv koji se može koristiti umjesto IP adrese pisača. Može se koristiti kad je poslužitelj naziva na mreži postavljen za mapiranje glavnog računala te za odgovarajuće IP adrese. Ako je naziv glavnog računala dodijeljeno i konfigurirano na pisaču (na primjer, printer1.marketing.com), možete odrediti naziv glavnog računala za prepoznavanje pisača.

IPv4
IPv4 verzija je 4 internet protokola. IPv4 adrese se sastoje od 32 bita koji su određeni bilježenjem decimalnom točkom, na primjer 192.168.100.250. Ako mrežni poslužitelj nije dodijelio valjanu IPv4 adresu , Jetdirect poslužitelj ispisa će samostalno dodijeliti veza-mjesto/automatsku IP adresu (169.254.x.x) ili zadanu naslijeđenu adresu (192.0.0.192), ovisno o mreži.

IPv6
IPv6 je poboljšana verzija internetskog protokola koja može eventualno zamijeniti IPv4, ali može postojati istovremeno s IPv4. IPv6 adrese su duge 128 bita, a vrijednosti su određene heksadecimalnim bilježenjem odvojenim dvotočkama, na primjer 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57AB. Na taj način će IPv6 adrese moći podnijeti rast uređaja prilikom priključivanja na mrežu. Za razliku od IPv4, poslužitelju ispisa se mogu dodijeliti višestruke IPv6 adrese. Dok se veza-mjesto IPv6 adresa automatski dodjeljuje, dodjeljuju se i IPv6 adrese temeljene na usmjerivaču, temeljene na poslužitelju i ručne adrese.

Ispis klijent-poslužitelj
Klijentska računala šalju poslove ispisa na rezervirana računala poslužitelja koja nadziru korištenje svakog pisača (ili uređaj sve-u-jednom).

Ispisivanje HP Jetdirect probne stranice
Da biste ispisali HP Jetdirect probnu stranicu, pogledajte upute HP Jetdirect vodiča za instalaciju hardvera ili dokumentaciju pisača. Za vanjske HP Jetdirect poslužitelje ispisa pritisnite i otpustite gumb Test na poslužitelju ispisa.

Vrh dokumenta

## -J-

Jetdirect lozinka
Jetdirect lozinku dodjeljuje mrežni administrator u svrhu ograničavanja pristupa konfiguracijskim parametrima na HP Jetdirect poslužitelju ispisa. Jetdirect lozinke se dodjeljuju korištenjem aplikacije mrežnog upravljanja (kao što je HP Web Jetadmin) ili drugih alata.

Jetdirect poslužitelj ispisa
Pogledajte HP Jetdirect poslužitelj ispisa.

Vrh dokumenta

## -K-

Konvencije imenovanja, pisač
Prilikom imenovanja pisača (ili uređaja sve-u-jednom) slijedite ove smjernice:

- Ne duže od 31 znaka
- Slova od A do Z, velika slova
- Slova od a do z, mala slova
- Brojevi od 0 do 9
- Izbjegavajte znakove s ASCII vrijednostima manjima od 32 ili većima od 127
- Nemojte koristiti zareze (,)

Konvencije imenovanja, zajednički nazivi
Na osnovi Microsoftovih preporuka, nazivi su ograničeni na 7-bitne ASCII (prvih 127) znakove. Razmaci nisu dopušteni. Slijedite ove smjernice:

- Slova od A do Z, velika slova
- Slova od a do z, mala slova
- Brojevi od 0 do 9
- Ograničeni posebni znakovi: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

Vrh dokumenta

## -L-

Lokalna mreža
Lokalna mreža je mreža koja se ne širi preko usmjerivača ni preko pristupnika. Ako su računalo i pisač (ili uređaj sve-u-jednom) povezani na lokalnu mrežu, tada su povezani na isti segment mrežnog kabela.

Vrh dokumenta

## -M-

Maska podmreže
Maska podmreže je mehanizam koji se koristi za dijeljenje TCP/IP mreže na podmreže (ako se koristi umrežavanje u podmreže). Umrežavanje u podmreže dopušta učinkovitije korištenje velike mreže. Oblik maske podmreže sličan je IP adresi: n.n.n.n gdje je n broj od 0 do 255. Ako maska podmreže nije dodijeljena, obično se koristi maska podmreže dodijeljena vašem računalu.
Kad se primjenjuje IP adresa, maska podmreže određuje dio IP adrese koji se koristi za prepoznavanje mreže/podmreže i dio koji se koristi za prepoznavanje čvorova individualnog glavnog računala.

Mreža ravnopravnih članova
Pogledajte Uređaj za mrežu uređaja.

Mreža za vezu uređaja na uređaj (Adhoc)
Mrežu za vezu uređaja na uređaj čine 2 ili više bežična uređaja povezana bez korištenja središnje bazne stanice ili točke bežičnog pristupa (WAP).

Mrežni naziv
Mrežni naziv je niz alfanumeričkih znakova osjetljiv na velika i mala slova koji omogućuje osnovnu kontrolu pristupa bežičnoj mreži. Mrežni naziv je poznat i kao "identifikator skupa usluga" ili "SSID".

Vrh dokumenta

## -N-

Način komunikacije
Način komunikacije opisuje vrstu mreže i protokola (TCP/IP) koji će se koristiti za ispis na ovom pisaču.

Naziv pisača
Unesite naziv pisača korištenjem odgovarajućih konvencija za imenovanje pisača. Naziv se koristi za prepoznavanje ikone pisača za ovaj pisač u mapi Pisači, u vašem sustavu. Da biste prikazali mapu Pisači, kliknite Start na radnoj površini sustava Windows, odaberite Postavke, a zatim kliknite Pisači.

Naziv priključka
Dijaloški okvir Naziv priključka se pojavljuje samo u Windows NT i Windows 2000. Dijaloški okvir se pojavljuje samo ako na dijaloškom okviru Postavljanje mrežnog komunikacijskog načina nije potvrđeno 'Koristi zadani naziv priključnice' i ako je odabran IP komunikacijski način rada.

Možete odrediti naziv mrežnog priključka koji se stvara za instalirani pisač. Naziv priključka se koristi za prepoznavanje priključka u svojstvima pisača.

Valjani nazivi priključka imaju do 63 znaka i sadržavaju bilo koje znakove. Naziv priključnice mora biti jedinstven za PC. Naziv priključka je prikazan na zaslonu sažetka i na probnoj stranici.

NDS
Usluge Novell Directory. NDS je relacijska baza podataka koja logički organizira mrežne resurse kao objekte u strukturi hijerarhijskog stabla. Pod pretpostavkom da imate potrebna prava, tim mrežnim resursima možete pristupiti bez obzira na njihovu fizičku lokaciju. Baza podataka NDS dizajnirana je u zamjenu za Novell spajanje.

Vrh dokumenta

## -O-

Vrh dokumenta

## -P-

PCL upravljački program pisača
Dobar za ispisivanje u općenite svrhe. Najbolje rješenje za većinu programa za obradu riječi, proračunske tablice i prezentacije, kao što su Word, Excel i PowerPoint.

PING
Mrežna provjera odredišta. PING je uslužni program za utvrđivanje je li određena IP adresa dostupna. On radi tako da šalje paket na određenu adresu i čeka na odgovor. PING se u prvom redu koristi za rješavanje problema s internetskim povezivanjem. Postoje mnogi besplatni PING programi i oni za posuđivanje koji su dostupni za osobna računala.

Podmreža
Dio mreže koji dijeli uobičajene komponente adrese. Na TCP/IP mrežama podmreže se definiraju kao svi uređaji čije IP adrese imaju isti prefiks. Na primjer, svi uređaji s IP adresama koje započinju s 100.100.100. bile bi dio iste podmreže. Dijeljenje mreže na podmreže korisno je iz sigurnosnih razloga i razloga performansi. IP mreže su podijeljene korištenjem maske podmreže.

Poslužitelj naziva
Poslužitelj naziva je računalo na mreži koje se koristi za mapiranje (ili rastavljanje) naziva glavnog računala (nazivi računala ili poslužitelja ispisa) s IP adresama. Poslužitelj Domain Name System (DNS) i poslužitelj Windows Internet Name Service (WINS) su primjeri poslužitelja naziva.

PostScript upravljački program pisača
Dobar za specijalizirano ispisivanje. Najbolji za stolno izdavaštvo i zahtjevne grafičke aplikacije, kakve su Photoshop, PageMaker i FrameMaker.

Poslužitelj ispisa
Pogledajte HP Jetdirect poslužitelj ispisa.

Pristupnik
Pristupnik je usmjerivač ili računalo koje povezuje dvije različite mreže (na primjer, različite komunikacijske protokole, oblikovanja podataka, strukture ili arhitekture). Kad se mreže podijele u podmreže, pristupnici se često koriste za izolaciju jedne podmreže od drugih, u svrhu nadzora mrežnog prometa.
Na TCP/IP mrežama, svaki mrežni uređaj je često konfiguriran pomoću IP adrese najbližeg pristupnika. Ako na mreži nema pristupnika, obično se koristi IP adresa vašeg računala.
Da biste saznali više, pogledajte Dodavanje pisača u velike IP mreže.
Za bežične mreže pogledajte Točka bežičnog pristupa (WAP).

Vrh dokumenta

## -Q-

Vrh dokumenta

## -R-

Vrh dokumenta

## -S-

SNMP naziv zajednice
Naziv zajednice SNMP skupa, lozinka je koja se mora dostaviti kad se SNMP koristi kako bi se promijenila konfiguracija pisača. Ako je odabrani pisač (ili uređaj sve-u-jednom) zaštićen pomoću SNMP naziva zajednice ili Jetdirect lozinke, od vas će biti zatražen naziv zajednice. Valjani nazivi zajednice su dugački do 255 znakova.
Napomena: Bit ćete upozoreni samo u slučaju kad se dodijeli naziv zajednice SNMP skupa koji nije zadan. Naziv zajednice SNMP skupa može dodijeliti administrator mreže korištenjem programa za upravljanje (kakav je HP Web Jetadmin) ili drugih alata.

Vrh dokumenta

## -T-

Vrh dokumenta

## -U-

Upravljački programi
Pogledajte Upravljački program pisača, PCL ili PostScript.

Upravljački program pisača
Program koji nadzire pisač. Kad ispisujete dokument, upravljački program pisača preuzima, opskrbljuje pisač podacima pomoću ispravnih naredbi kontrole. Većina modernih operacijskih sustava dolazi s upravljačkim programima za većinu uobičajenih vrsta pisača, ali ih morate instalirati prije korištenja pisača. Također možete preuzeti ažurirane upravljačke programe s web-mjesta proizvođača pisača. Pogledajte PCL ili PostScript.

USB kabel
Universal Serial Bus (Univerzalna serijska sabirnica - USB) uobičajeni je kabel za izravno povezivanje.

Usmjerivač
Za bežičnu mrežu pogledajte Točka bežičnog pristupa (WAP).

Vrh dokumenta

## -V-

Vrh dokumenta

## -W-

WEP
Originalni sigurnosni standard koji se koristi u Wi-Fi mrežama za šifriranje bežičnog mrežnog prometa. WEP omogućuje sigurnost šifriranjem podataka poslanih radiovalovima s bežičnog uređaja na drugi bežični uređaj čineći podatke nerazumljivima hvatačima valova. S pisačem će moći komunicirati samo uređaji koji dijele iste WEP postavke kao pisač.

WEP ključ
WEP ključ ili 'ključ šifre', je sekvenca alfanumeričkih znakova ili heksadecimalnih znamenaka. Nakon stvaranja WEP ključa morate ga zapamtiti ili pohraniti na sigurno mjesto. Ako WEP ključ izgubite, nećete ga moći dohvatiti. WEP ključ ima 64 ili 128 bita. Prva 24 bita ključa se automatski omogućuju. Prilikom stvaranja WEP ključa osoba koja ga stvara dodaje preostale bitove (40 bita u slučaju 64-bitnog ključa ili 104 bita u slučaju 128-bitnog ključa).
Da biste stvorili WEP ključa unesite sljedeće, ovisno o tome je li WEP ključ alfanumerički ili heksadecimalni i koliko bitova sadrži:

Vrsta | Bitova | Unesite niz od...
alfanumerički | 64 | Pet alfanumeričkih znakova
128 | Trinaest alfanumeričkih znakova
heksadecimalni | 64 | Deset heksadecimalnih znamenaka
128 | Dvadeset šest heksadecimalnih znamenaka

Wireless Access Point (Točka bežičnog pristupa–WAP)
Wireless Access Point (Točka bežičnog pristupa–WAP) uređaj je putem kojeg uređaji (na primjer računala i pisači) na bežičnoj mreži komuniciraju. WAP se naziva i "baznom stanicom".

WPA-osobni (Wi-Fi Zaštićeni pristup)
Unaprijeđeni sigurnosni standard za Wi-Fi mreže koji omogućuje snažnu zaštitu podataka i kontrolu mrežnog pristupa.

Vrh dokumenta

## -X-

Vrh dokumenta

## -Y-

Vrh dokumenta

## -Z-

Zadane tvorničke postavke, HP Jetdirect
Pogledajte Hladno vraćanje na zadane postavke.

Zadani pristupnik
Pogledajte Pristupnik.

Zahtjevi podrške

- Sustav:

- Operacijski sustav: Sustavi Windows 95/98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 ili Windows XP
  Za Microsoft mreže: mora biti pokrenut Microsoft IP protokol i usluge klijenta.

- Video zaslon

- Razlučivost zaslona: najmanje VGA (640 x 480)
- Boje: najmanje 256

Napomena: Tijekom otkrivanja pisača, mogu se primijetiti značajne varijacije performansi, ovisno o brzini sustava i veličini mreže.

- Pisači

- Pisači moraju biti povezani na mrežu putem podržanog HP Jetdirect poslužitelja ispisa. Za popis trenutno podržanih HP Jetdirect poslužitelja ispisa i rješenja pogledajte HP web stranicu ( http://www.hp.com/go/support).
- Uslužni program za instaliranje može se koristiti s HP-ovim pisačima i onima koji nisu HP-ovi tako dugo dok su upravljački programi pisača kompatibilni sa softverom Port Monitor (Nadzor priključka) kojeg uslužni program koristi i podržavaju Microsoftov oblik datoteka za instaliranje pisača (.INF).

- Dijeljenje

- Ovaj čarobnjak podržava zajednički pisač samo u sustavima Windows XP, Windows NT 4.0 ili Windows 2000.
- Da biste dijelili pisač u sustavu, mora biti omogućena usluga poslužitelja.

Zajednički pisač
Zajednički pisač omogućuje drugim korisnicima mreže da ispisuju na ovom pisaču pomoću ovog računala. Ovaj uslužni program za instaliranje podržava zajednički pisač samo za Windows 2000 i Windows NT 4.0. Da biste dijelili pisač mora biti omogućena usluga poslužitelja. Potrebno je odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

- Nije zajednički: Ovu mogućnost odaberite za postavljanje računala za ravnopravno ispisivanje ako ne želite da drugi korisnici mreže pristupaju pisaču putem ovog računala.
- Dijeli se kao:: Ovu mogućnost odaberite za postavljanje ovog računala kao poslužitelja za ispisivanje klijent-poslužitelj. Mrežni klijenti će moći slati poslove ispisa na pisač putem ovog računala.

Vrh dokumenta