### Preverjanje povezave s tiskalnikom

Če se povezujete s tiskalnikom prek brezžične povezave, preverite, ali indikator za brezžično povezavo s tiskalnikom sveti (oglejte si priloženo dokumentacijo za pomoč pri prepoznavi indikatorja za brezžično povezavo s tiskalnikom). Potem izberite eno od možnosti na zaslonu, opisanem spodaj.

Če se povezujete z omrežnim kablom, preverite lučke omrežnih vrat na zadnji strani tiskalnika:

če je lučka za povezavo … | potem …
--- | ---
prižgana in sveti zeleno | Potem izberite eno od možnosti na ugasla, opisanem spodaj. Da bi poiskali naslov strojne opreme tiskalnika (naslov MAC), IP-naslov ali ime naprave (ime gostitelja IP), natisnite konfiguracijsko stran omrežja. Navodila za tiskanje konfiguracijske strani omrežja poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena tiskalniku.
izklopljena |

- Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen v tiskalnik in v brezžično dostopno točko (WAP) ali računalnik.
- Preverite, ali je WAP vklopljen.
- Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.
- Preverite, ali je računalnik povezan v omrežje.

Ko ste preverili vse zgoraj naštete točke, ponovno izberite metodo za iskanje tiskalnika:

- izberite Preišči znova, da čarovnik za nastavitve izvede še eno poizvedbo.
- izberite možnost Določi tiskalnik po naslovu, da ročno vnesete naslov strojne opreme (naslov MAC) tiskalnika, IP-naslov ali ime naprave (naslov gostitelja IP).
- izberite možnost Vnesi nastavitve tiskalnika, ki ni v omrežju, če določate nastavitve vrat tiskalnika, ki ni povezan v omrežje. Za več informacij o tej možnosti si oglejte dokumentacijo, ki je priložena tiskalniku.