### Znaleziono drukarki

Ekran Znaleziono drukarki umożliwia wybór drukarki rozpoznanej w sieci lokalnej oraz dostęp do dodatkowych opcji instalacji drukarek podłączonych do sieci, do złącza USB lub do złącza równoległego.

- Zainstaluj wykrytą drukarkę sieciową. Wybierz żądaną drukarkę z listy wszystkich drukarek (lub urządzeń wielofunkcyjnych) wykrytych w sieci lokalnej i kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Szukaj ponownie, aby przeprowadzić kolejne wyszukiwanie drukarek w sieci.
- Pomóż mi znaleźć drukarkę Wybierz tę opcję, jeśli żądanej drukarki nie ma na liście lub jeśli chcesz zainstalować drukarkę podłączoną bezpośrednio do tego komputera kablem USB lub kablem równoległym. W przypadku drukarek sieciowych ta opcja daje dodatkowe możliwości wyszukiwania, np. wyszukiwanie drukarki po adresie IP.

Uwaga: Aby skonfigurować drukarki, które nie znajdują się w sieci lokalnej, zobacz sekcję Dodawanie drukarek w dużych sieciach IP.

Drukarki na liście są identyfikowane za pomocą niżej wymienionych pól. Adres sprzętowy może być najprostszym sposobem identyfikacji drukarki:

Model | Określa model drukarki (na przykład HP LaserJet serii 5000). Wartość Nieznany jest wyświetlana, jeśli nie można zidentyfikować modelu, drukarka jest wyłączona lub nie jest podłączona. W przypadku zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect, jeśli drukarka jest podłączona, lecz nie można jej zidentyfikować, wyświetlana jest następująca wartość:

- Równoległe: Drukarka/ploter Centronics
- USB (jednokierunkowe): Jednokierunkowe urządzenie peryferyjne
- USB (dwukierunkowe): Dwukierunkowe urządzenie peryferyjne

Adres sprzętowy | (nazywany też adresem stacji lub adresem MAC). Jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci lokalnej. W przypadku drukarek HP i zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect o kilku portach drukarki może być dołączany numer portu (Port 1, Port 2, Port 3). Ten adres jest podawany na stronie konfiguracyjnej (testowej) serwera druku.
Adres IP | (Internet Protocol) Jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci TCP/IP i jest przydzielany przez administratora sieci. Na liście są zamieszczone zarówno adresy IPv4, jak i IPv6. Jeśli drukarka ma kilka adresów, to pojawi się ona pod każdym z nich, co umożliwia wybór używanego interfejsu.

Uwaga: Jeśli serwer druku HP Jetdirect zostanie podłączony do zasilania, a poprawny adres IP nie zostanie skonfigurowany w ciągu 2 minut, to zostanie automatycznie przypisany albo adres auto-IP (169.254.x.x), albo domyślny adres IP (192.0.0.192). Zaleca się zmianę domyślnego adresu IP. Jeśli klika drukarek ma ten sam adres domyślny, to aby zidentyfikować drukarkę, należy sprawdzić adres sprzętowy.

Nazwa hosta IP | Nazwa hosta IP to przyjazna (lub łatwa do rozpoznania) nazwa, której można używać zamiast adresu IP. Można jej używać, jeśli w sieci został skonfigurowany serwer nazw, który przypisuje nazwy hostów do odpowiadających im adresów IP. Jeśli nazwa hosta dla drukarki została przypisana i skonfigurowana (na przykład drukarka1.marketing.com), to do identyfikacji drukarki można używać tej nazwy.

Uwaga: Jeśli wpis w polu jest przycięty, to aby zobaczyć całe pole, należy zwiększyć jego szerokość. Aby zmienić wymiar, należy umieścić kursor na krawędzi nagłówka pola, następnie kliknąć i przeciągnąć.

Instrukcje drukowania strony konfiguracyjnej drukarki można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z drukarką.

Jeśli wybrana drukarka jest zabezpieczona nazwą Community protokołu SNMP lub hasłem serwera Jetdirect, to ukaże się monit o podanie nazwy Community lub hasła.

#### Więcej informacji:

Słownik terminów dotyczących drukowania w sieci