### Muuta TCP/IP-asetuksia

Voit määrittää tälle kirjoittimelle uudet TCP/IP-asetukset (IPv4). Kysy ohjeita verkonvalvojalta, ennen kuin muutat mitään asetuksia.

Huomaa: Asennusohjelma tunnistaa järjestelmän asetukset (sekä IPv4 että IPv6), mutta voit tarvittaessa muokata IPv4-asetuksia. (Tätä apuohjelmaa voi käyttää vain IPv4-asetusten manuaaliseen määrittämiseen.) Antamiasi parametreja ei määritetä kirjoittimeen ennen kuin olet tehnyt asennuksen loppuun.

· Jos kirjoittimella ei ole kelvollisia TCP/IP-asetuksia:
Kirjoita esiin tuleviin kenttiin oikea IP-osoite (IPv4) kirjoittimelle, oikea aliverkon peite ja oikea IP-osoite yhdyskäytävälle. Ennen arvojen syöttämistä tarkista ne verkon ylläpitäjältä.

Napsauta Ehdota asetuksia, jos haluat asennusohjelman antavan TCP/IP-parametrit automaattisesti.

Käytä portin oletusnimeä -valintaruutu (Windows NT, 2000 ja XP) Merkitse tämä ruutu, jos haluat käyttää oletusporttiasetuksia kirjoittimellesi. Jos tässä ruudussa ei ole valintamerkkiä, Portin nimi -valintaikkuna on ohjatun toiminnon seuraava näyttö.

VARO: Jos kirjoitin yhdistetään muihin verkkoihin, ohjelman ehdottamat TCP/IP-asetukset eivät ehkä ole globaalisesti yksilöllisiä, jolloin ne voivat olla ristiriidassa muiden laitteiden kanssa. Ole varovainen yhdistäessäsi muihin TCP/IP-verkkoihin.

· Jos kirjoittimella jo on kelvolliset TCP/IP-asetukset:
Nykyiset TCP/IP-asetukset näytetään.

VARO: Kelvollisten TCP/IP-asetusten muuttaminen voi estää muiden käyttäjien pääsyn verkkoon. Ennen kuin muutat asetuksia ota yhteys verkon ylläpitäjään.

Huomaa: Jos TCP/IP-parametrit on suojattu salasanalla hallintaohjelmaa, kuten HP Web Jetadmin -ohjelmaa käyttäen, kentät näkyvät himmennettyinä.

Käytä portin oletusnimeä -valintaruutu (vain Windows NT, 2000 ja XP). Merkitse tämä ruutu, jos haluat käyttää oletusporttiasetuksia kirjoittimellesi. Jos tässä ruudussa ei ole valintamerkkiä, Portin nimi -valintaikkuna on ohjatun toiminnon seuraava näyttö.

#### Lisätietoja:

Verkkotulostussanasto