### Намерени принтери

В екрана Printers Found (Намерени принтери) можете да изберете принтер, открит в локалната мрежа, или да използвате допълнителни опции за настройка при инсталиране на мрежа, паралелно свързани принтери или свързани чрез USB принтери.

- Install a discovered network printer (Инсталиране на открит мрежов принтер). Изберете желания принтер от списъка с всички открити на местната мрежа принтери (или многофункционални устройства), след което щракнете върху бутона Next (Напред). Щракнете върху бутона Search Again (Търси отново), за да изпълните друго търсене на принтери на мрежата.
- Help me find my printer (Помощ за откриване на принтер). Изберете тази опция, ако желания мрежов принтер не се показва в списъка, както и ако искате да инсталирате принтер с директна връзка към компютъра чрез USB или паралелен кабел. За мрежови принтери тази опция предоставя допълнителни опции за търсене, като например търсене на принтер по IP адрес.

Забележка: За настройка на принтери, които не се намират на местната мрежа, вж. темата Добавяне на принтери в големи IP мрежи.

Принтерите в списъка се идентифицират чрез следните полета. Хардуерният адрес може да е най-лесният начин за идентифициране на съответния принтер:

Model (Модел) | Идентифициране на модела на принтера (например HP LaserJet 5000 Series). Ако моделът не може да се идентифицира, принтерът е изключен или не е свързан принтер, ще се покаже съобщението Unknown (Неизвестно). За външни сървъри за печат на HP Jetdirect ще се покаже следното, ако е свързан принтер, но не може да се идентифицира:

- Parallel: Centronics Printer/Plotter (Паралелен: принтер/плотер Centronics)
- USB (unidirectional): Unidirectional Peripheral (USB (еднопосочен): еднопосочен периферен)
- USB (bidirectional): Bidirectional Peripheral (USB (двупосочен): двупосочен периферен)

Hardware Address (Хардуерен адрес) | (нарича се също адрес на станцията или MAC адрес). Уникално идентифициране на устройство в местната мрежа. За принтери на HP и външни сървъри за печат на HP Jetdirect, разполагащи с няколко портове за принтери, може да се добави номер на порт (Port 1(Порт 1), Port 2 (Порт 2), Port 3 (Порт 3)). Този адрес се показва в страницата с конфигурацията (теста) на сървъра на принтера.
IP Address (IP адрес) | (Internet Protocol; Интернет протокол) Уникално идентифициране на устройство на дадена TCP/IP мрежа. Назначава се от мрежов администратор. В този списък ще се показват както IPv4, така и IPv6 адресите. Ако даден принтер има няколко адреса, той ще се показва по веднъж за всеки адрес, като така можете да изберете кой интерфейс да използвате.

Забележка: При включване на даден сървър за печат на HP Jetdirect, ако той не се конфигурира с валиден IP адрес до две минути, автоматично ще се назначи автоматичен IP адрес (169.254.x.x) или IP адрес по подразбиране (192.0.0.192). HP препоръчва да промените IP адреса по подразбиране. Ако има няколко принтера с един и същ адрес по подразбиране, щракнете върху "Hardware Address" (Хардуерен адрес), за да идентифицирате правилния принтер.

IP Hostname (IP име на хост) | IP хост името е удобно (или лесно за идентифициране) име, което може да се използва вместо IP адреса на съответния принтер. Може да се използва, когато даден сървър на имена в мрежата е настроен да съпоставя имената на хостовете със съответните IP адреси. Ако на принтера е назначено и конфигурирано име на хост (например printer1.marketing.com), можете да укажете името на хоста за идентифициране на принтера.

Забележка: Ако записа на поле е съкратен и искате да видите цялото поле, увеличете ширината на полето. За да преоразмерите, поставете курсора на мишката на границата на заглавката на полето, след което щракнете и плъзнете.

За инструкции относно отпечатване на страница с мрежовата конфигурация вж. документацията към принтера.

Ако избраният принтер е защитен от име на SNMP общността или парола на Jetdirect, ще се покаже подкана да въведете името на общността или паролата.

#### За допълнителна информация:

Терминологичен речник за печат в мрежа