### Dodavanje pisača u velike IP mreže

Ako dodajete pisače (ili višefunkcijske uređaje) kroz usmjerivač ili pristupnik (koji nije na lokalnoj mreži), prepoznavanje pisača pomoću ovog uslužnog programa može biti otežano:

- Usmjerivači možda ne usvajaju adresu hardvera pisača, MAC-a ili stanice.
- Ako imate više novih pisača na lokalnoj mreži, korištenje zadane IP adrese (192.0.0.192) za prepoznavanje pisača neće jamčiti odabir ispravnog pisača. Da biste prepoznali ispravni pisač provjerite hardversku adresu.

Da biste koristili ovaj uslužni program za postavljanje pisača provedite sljedeće:

1. Učinite jedno od sljedećega:
   - Fizički premjestite pisač na lokalnu mrežu računala, ili
   - Koristite ovaj uslužni program na računalu koje je povezano na lokalnu mrežu pisača.
2. Prepoznajte pisač pomoću ovog uslužnog programa i konfigurirajte IP parametre koji odgovaraju konačnom mrežnom mjestu pisača. Ako je potrebno pronaći MAC adresu, možete je pronaći ispisivanjem konfiguracijske (probne) stranice (s pisača ili s vanjskog poslužitelja ispisa) kako biste bili sigurni da ste odabrali ispravnu MAC ili hardversku adresu.
3. Ako je potrebno, vratite pisač (ili vanjski HP Jetdirect poslužitelj ispisa) na njegovo konačno mrežno mjesto.
4. Da biste instalirali ovaj pisač na druga računala učinite jedno od sljedećega:
   - Za druga računala ili poslužitelje, koji će ispisivati izravno na ovaj pisač, koristite ovaj uslužni program za konfiguriranje svakog računala ili poslužitelja ili
   - Za Windows klijente koji će ispisivati na ovaj pisač kroz zajednički sustav, koristite uslužni program sustava klijenta Dodaj pisač u mapi Pisači ili koristite instalacijski program zajedničkog pisača koji je stvoren za ovaj pisač.

#### Da biste saznali više:

Rječnik pojmova mrežnog ispisa