### Zmienianie ustawień TCP/IP

Można określić nowe ustawienia protokołu TCP/IP (IPv4) dla tej drukarki. Przed wprowadzeniem zmian w jakichkolwiek ustawieniach należy skontaktować się z administratorem sieci.

Po zidentyfikowaniu drukarki należy określić dla niej tryb komunikacji i skonfigurować odpowiednie dla niego parametry sieci.

Uwaga: Program instalacyjny wykryje ustawienia systemu i udostępni zalecane ustawienia protokołu TCP/IP (IPv4 i IPv6), ale ustawienia IPv4 można zmienić w razie potrzeby (narzędzia można użyć tylko do ręcznej konfiguracji ustawień protokołu IPv4). Przypisane przez Ciebie wartości parametrów sieciowych nie zostaną skonfigurowane na drukarce dopóki nie zakończysz instalacji.

· Jeżeli drukarka nie ma prawidłowych ustawień TCP/IP:
Wprowadź w wyświetlonych polach prawidłowy adres IP drukarki (IPv4), prawidłową maskę podsieci i prawidłowy adres IP bramy. Przed przypisaniem wartości należy skonsultować się z administratorem sieci.

Aby program instalacyjny automatycznie wprowadził parametry TCP/IP, należy kliknąć przycisk Sugeruj ustawienia.

Pole wyboru Użyj standardowej nazwy portu (Windows NT, 2000 i XP). Zaznacz to pole wyboru, aby użyć standardowych ustawień portu dla tej drukarki. Jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone, następnym ekranem kreatora będzie okno dialogowe Nazwa portu.

UWAGA: Jeżeli drukarka ma być podłączona do innych sieci, ustawienia TCP/IP zasugerowane przez program narzędziowy mogą nie być niepowtarzalne w całej sieci i mogą spowodować konflikty z innymi urządzeniami. Zachowaj ostrożność podczas podłączania drukarki do innych sieci TCP/IP.

· Jeżeli drukarka ma już prawidłowe ustawienia TCP/IP:
Zostaną wyświetlone bieżące ustawienia TCP/IP.

UWAGA: Zmiana prawidłowych ustawień TCP/IP może pozbawić innych użytkowników dostępu do drukarki. Skonsultuj się z administratorem sieci przed zmianą prawidłowych ustawień.

Uwaga: Jeżeli parametry TCP/IP są zabezpieczone hasłem ustawionym przez program do zarządzania, taki jak HP Web Jetadmin, pola wprowadzania będą wyszarzone.

Pole wyboru Użyj standardowej nazwy portu (tylko w Windows NT, 2000 i XP). Zaznacz to pole wyboru, aby użyć standardowych ustawień portu dla tej drukarki. Jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone, następnym ekranem kreatora będzie okno dialogowe Nazwa portu.

#### Więcej informacji znajduje się w sekcji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci