### Nalezené tiskárny

Obrazovka Nalezené tiskárny umožňuje vybrat tiskárnu zjištěnou v místní síti a poskytuje přístup k dalším možnostem nastavení pro instalaci síťové tiskárny, tiskárny USB nebo paralelní tiskárny.

- Nainstalovat zjištěnou síťovou tiskárnu. V seznamu tiskáren (nebo multifunkčních zařízení) vyberte požadovanou tiskárnu zjištěnou v místní síti a klepněte na tlačítko Další. Klepnutím na tlačítko Opakovat hledání můžete spustit další hledání tiskáren v síti.
- Pomoci při vyhledání síťové tiskárny. Tuto možnost vyberte, pokud požadovaná síťová tiskárna není v seznamu nebo chcete instalovat tiskárnu, která bude připojena přímo k počítači kabelem USB nebo paralelním kabelem. Tato možnost v případě síťových tiskáren nabízí další možnosti hledání, jako například hledání tiskárny podle adresy IP.

Poznámka: Chcete-li instalovat a nastavit tiskárnu, která není v místní síti, viz část Přidání tiskárny do velké sítě IP.

Tiskárny lze v seznamu určit podle následujících polí. Tiskárny nejsnadněji rozpoznáte podle hardwarové adresy:

Model | Označuje model tiskárny (například HP LaserJet 5000 Series). Pokud model nelze identifikovat, tiskárna je vypnuta nebo pokud tiskárna není připojena, zobrazí se položka Neznámý. V případě externích tiskových serverů HP Jetdirect se, pokud je tiskárna připojena, ale nelze ji identifikovat, zobrazí následující informace:

- Paralelní: Tiskárna a plotr s rozhraním Centronics
- USB (jednosměrné): Jednosměrné periferní zařízení
- USB (obousměrné): Obousměrné periferní zařízení

Hardwarová adresa | (Nazývá se také adresa stanice nebo adresa MAC.) Jednoznačně identifikuje zařízení v místní síti. V případě tiskáren HP a externích tiskových serverů HP Jetdirect, které mají více portů tiskáren, může být připojeno číslo portu (Port 1, Port 2, Port 3). Tato adresa je uvedena na konfigurační (zkušební) stránce tiskového serveru.
Adresa IP | Adresa IP (Internet Protocol) jednoznačně identifikuje zařízení v síti TCP/IP a je přidělována správcem sítě. V tomto seznamu se zobrazí adresa IPv4 i adresa IPv6. Pokud má tiskárna více adres, zobrazí se opakovaně pro každou adresu, abyste mohli vybrat požadované rozhraní.

Poznámka: Pokud je zapnut tiskový server HP Jetdirect a do dvou minut mu není nastavena platná adresa IP, bude mu přiřazena automatická adresa IP (169.254.x.x) nebo výchozí adresa IP (192.0.0.192). Společnost HP doporučuje, aby byla výchozí adresa IP změněna. Pokud existuje více tiskáren se stejnou výchozí adresou, správnou tiskárnu odlišíte pomocí její hardwarové adresy.

Název hostitele IP | Název hostitele IP je jednoduchý (nebo snadno rozpoznatelný) název, který je možno použít místo adresy IP tiskárny. Může být použit, pokud byl v síti pro mapování názvů hostitelů k jejich odpovídajícím adresám IP zřízen názvový server. Pokud byl tiskárně přidělen a nakonfigurován název hostitele (například tiskarna1.marketing.com), lze jej použít k určení tiskárny.

Poznámka: Pokud je text v poli zkrácen a chcete zobrazit celé pole, změňte jeho šířku. Chcete-li změnit velikost pole, klepněte na okraj záhlaví pole a roztáhněte jej.

Pokyny k tisku konfigurační stránky sítě naleznete v dokumentaci dodávané s tiskárnou.

Je-li vybraná tiskárna chráněna názvem komunity SNMP nebo heslem Jetdirect, budete vyzváni k jejich zadání.

#### Další informace:

Glosář pojmů tisku v síti