### Ustawienia drukarki

Ekran Ustawienia drukarki umożliwia określenie ustawień drukarki niepodłączonej do sieci.

Możesz wprowadzić jeden lub więcej następujących adresów, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wprowadzenie więcej niż jednego adresu zapewni połączenie utworzonego portu z określoną drukarką.

- Nazwa hosta IP. Nazwa hosta IP jest łatwą do zapamiętania i określenia nazwą, której można użyć zamiast adresu IP danej drukarki.
- Adres sprzętowy. Adres sprzętowy LAN (nazywany także adresem stacji lub adresem MAC) jest niepowtarzalnym adresem identyfikującym urządzenie.
- Adres IP (IPv4). Adres IP (Internet Protocol — protokół internetowy) jest niepowtarzalnym adresem do identyfikacji każdego urządzenia w sieci TCP/IP. Zwykle jest przypisywany przez administratora sieci. Tego narzędzia można używać tylko do ręcznej konfiguracji ustawień protokołu IPv4 w urządzeniu.

Uwaga: Aby skonfigurować drukarki, które nie znajdują się w sieci lokalnej, zapoznaj się z sekcją Dodawanie drukarek w dużych sieciach IP.

#### Aby uzyskać więcej informacji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci